- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 存储卡
- 卡存取LED和SD存储卡的状态

# 卡存取LED和SD存储卡的状态

卡存取LED | SD存储卡状态
--- | ---
亮起橙色 | 记录对象 | 可读写。
闪烁橙色 | 正在存取卡 | 当前正在进行读写。
快速闪烁橙色 | 正在识别卡。 | 正在识别SD存储卡。
慢速闪烁绿色 | 正在存取卡 | 从SD存储卡读取文件，或向SD存储卡写入文件。 （场景文件/设置文件/CDL/3D LUT/更新文件）
熄灭* | 卡已满 | SD存储卡上没有可用空间。仅可读取。
写保护 | SD存储卡上的写保护开关处于Protect位置。仅可读取。
不可读卡 | 不能使用当前设定的录制格式进行录制。若要录制，应更改录制格式或使用允许录制的卡。
卡不受支持 | 无法在摄像机上使用此卡。请更换卡。
无效格式 | SD存储卡没有正确格式化。请重新格式化卡。
无卡 | 未插入SD存储卡。正在等待识别卡。
未经验证卡 | 无法验证此SD存储卡。

［ERR］可显示在HOME画面上。确认INFO画面中的内容。

页面顶部