- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 选择录制的分辨率、编解码器和视频格式
- 当［FREQUENCY］设为［23.98p］时

# 当［FREQUENCY］设为［23.98p］时

## 当［SDI RAW］设为［OFF］时

［HIGH SPEED］不可设置。

［MAIN PIXEL］ | ［MAIN CODEC］ | VFR | ［VFR PROXY REC］
--- | --- | --- | ---
［4096×2160］ | ［AVC-Intra4K 422］ | 1fps - 30fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
| ［AVC-Intra4K-LT］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
［3840×2160］ | ［AVC-Intra4K 422］ | 1fps - 30fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
| ［AVC-Intra4K-LT］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
［2048×1080］ | ［AVC-Intra2K 444］ | — | （［NORMAL+Audio］*2：23.98fps） *3
| ［AVC-Intra2K 422］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
| ［ProRes 4444 XQ］ | 1fps - 30fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
| ［ProRes 4444］ | 1fps - 30fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
| ［ProRes 422 HQ］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
| ［ProRes 422］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
| ［ProRes 422 LT］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
［2048×1080 CROP］ | ［AVC-Intra2K 422］ | 1fps - 120fps | ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
| ［AVC-Intra2K-LT］ | 1fps - 240fps | ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
［1920×1080］ | ［AVC-Intra444］ | — | （［NORMAL+Audio］*2：23.98fps） *3
| ［AVC-Intra422］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
| ［AVC-Intra100］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2*4：23.98fps
| ［AVC-LongG50］ | — | （［NORMAL+Audio］*2：23.98fps）*3
| ［AVC-LongG25］ | — | （［NORMAL+Audio］*2：23.98fps）*3
| ［ProRes 4444 XQ］ | 1fps - 30fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
| ［ProRes 4444］ | 1fps - 30fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
| ［ProRes 422 HQ］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
| ［ProRes 422］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
| ［ProRes 422 LT］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］：［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］：［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2：23.98fps
［1920×1080 CROP］ | ［AVC-Intra422］ | 1fps - 120fps | ［PROXY SLOT］：［SUB］ （［NORMAL+Audio］*2：23.98fps）*3
| ［AVC-Intra-LT］ | 1fps - 240fps | ［PROXY SLOT］：［SUB］ （［NORMAL+Audio］*2：23.98fps）*3
| ［AVC-Intra100］ | 1fps - 120fps | ［PROXY SLOT］：［SUB］ （［NORMAL+Audio］*2*5：23.98fps）*3
| ［AVC-LongG50］ | — | （［NORMAL+Audio］*2：23.98fps）*3
| ［AVC-LongG25］ | — | （［NORMAL+Audio］*2：23.98fps）*3

帧频与［MAIN CODEC］相同。

将录制声音。

菜单中不显示［VFR PROXY REC］项目。

当［VFR］设为［ON］时，不能选择。

当［VFR］设为［ON］时，不能录制低码流素材数据。

## 当［SDI RAW］设为［4K/12bit］时

［HIGH SPEED］不可设置。

［MAIN PIXEL］ | ［MAIN CODEC］ | VFR | ［VFR PROXY REC］
--- | --- | --- | ---
［2048×1080］ | ［AVC-Intra2K 444］ | — | （［NORMAL+Audio］*1: 23.98fps） *2
| ［OFF］ | — | （［NORMAL+Audio］*1: 23.98fps） *2

将录制声音。

菜单中不显示［VFR PROXY REC］项目。

## 当［SDI RAW］设为［4K/10bit］时

［HIGH SPEED］不可设置。

［MAIN PIXEL］ | ［MAIN CODEC］ | VFR | ［VFR PROXY REC］
--- | --- | --- | ---
［4096×2160］ | ［AVC-Intra4K 422］ | 1fps - 30fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
| ［AVC-Intra4K-LT］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
| ［OFF］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
［2048×1080］ | ［AVC-Intra2K 422］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
| ［ProRes 4444 XQ］ | 1fps - 30fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
| ［ProRes 4444］ | 1fps - 30fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
| ［ProRes 422 HQ］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
| ［ProRes 422］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
| ［ProRes 422 LT］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
| ［OFF］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps

帧频与［MAIN CODEC］相同。

将录制声音。

## 当［SDI RAW］设为［UHD/12bit］时

［HIGH SPEED］不可设置。

［MAIN PIXEL］ | ［MAIN CODEC］ | VFR | ［VFR PROXY REC］
--- | --- | --- | ---
［1920×1080］ | ［AVC-Intra444］ | — | （［NORMAL+Audio］*1: 23.98fps） *2
| ［OFF］ | — | （［NORMAL+Audio］*1: 23.98fps） *2

将录制声音。

菜单中不显示［VFR PROXY REC］项目。

## 当［SDI RAW］设为［UHD/10bit］时

［HIGH SPEED］不可设置。

［MAIN PIXEL］ | ［MAIN CODEC］ | VFR | ［VFR PROXY REC］
--- | --- | --- | ---
［3840×2160］ | ［AVC-Intra4K 422］ | 1fps - 30fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
| ［AVC-Intra4K-LT］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
| ［OFF］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
［1920×1080］ | ［AVC-Intra422］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
| ［AVC-Intra100］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2*3: 23.98fps
| ［AVC-LongG50］ | — | （［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps） *4
| ［AVC-LongG25］ | — | （［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps） *4
| ［ProRes 4444 XQ］ | 1fps - 30fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
| ［ProRes 4444］ | 1fps - 30fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
| ［ProRes 422 HQ］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
| ［ProRes 422］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
| ［ProRes 422 LT］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps
| ［OFF］ | 1fps - 60fps | ［PROXY SLOT］: ［MAIN & SUB］/［MAIN］ ［VFR up to 60p］*1 ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［VFR up to 60p］*1 ［NORMAL+Audio］*2: 23.98fps

帧频与［MAIN CODEC］相同。

将录制声音。

当［VFR］设为［ON］时，不能选择。

菜单中不显示［VFR PROXY REC］项目。

## 当［SDI RAW］设为［2K/10bit］时

［MAIN PIXEL］将被设为［2048×1080 CROP］。

［MAIN CODEC］ | ［HIGH SPEED］ | VFR | ［VFR PROXY REC］
--- | --- | --- | ---
［AVC-Intra2K 422］ | — | 1fps - 120fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*: 23.98fps
［AVC-Intra2K-LT］ | — | 1fps - 240fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*: 23.98fps
［OFF］ | ［OFF］ | 1fps - 120fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*: 23.98fps
［OFF］ | ［ON］ | 1fps - 240fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*: 23.98fps

将录制声音。

## 当［SDI RAW］设为［HD/10bit］时

［MAIN PIXEL］将被设为［1920×1080 CROP］。

［MAIN CODEC］ | ［HIGH SPEED］ | VFR | ［VFR PROXY REC］
--- | --- | --- | ---
［AVC-Intra422］ | — | 1fps - 120fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*1: 23.98fps
［AVC-Intra-LT］ | — | 1fps - 240fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*1: 23.98fps
［AVC-Intra100］ | — | 1fps - 120fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*1*2: 23.98fps
［AVC-LongG50］ | — | — | ［PROXY SLOT］：［SUB］ （［NORMAL+Audio］*1：23.98fps）*3
［AVC-LongG25］ | — | — | ［PROXY SLOT］：［SUB］ （［NORMAL+Audio］*1：23.98fps）*3
［OFF］ | ［OFF］ | 1fps - 120fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*1: 23.98fps
［OFF］ | ［ON］ | 1fps - 240fps | ［PROXY SLOT］: ［SUB］ ［NORMAL+Audio］*1: 23.98fps

将录制声音。

当［VFR］设为［ON］时，不能录制低码流素材数据。

菜单中不显示［VFR PROXY REC］项目。

页面顶部