- 顶部
- 输出和画面显示
- 输出
- 输出格式列表

# 输出格式列表

- HD（1920×1080）输出始终作为〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉/〈VF SDI〉端子的输出，与［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［MAIN PIXEL］设置无关。

  当［MAIN PIXEL］设为［4096×2160］或［2048×1080］时，在HD信箱（视频输出的上下方添加黑带）中输出。

- 〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子的设置可关联切换。

- 无论是否启用可变帧频功能，均使用表中的格式输出。

- 在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［SDI OUT］ → ［SDI OUT 2 SIGNAL SEL］中可设置〈SDI OUT 2〉端子的输出视频。

  - ［SDI OUT 1］：与〈SDI OUT 1〉端子输出相同的视频。

    可分别设置标记/指示灯的颜色设置和显示/隐藏设置。

  - ［VF SDI］：与〈VF SDI〉端子输出相同的视频（色彩、标记、指示灯、格式）。

［FREQUENCY］ | 输出格式
--- | ---
〈SDI OUT 1〉端子 〈SDI OUT 2〉端子 | 〈VF SDI〉端子
［23.98p］ | 23.98PsF | 23.98PsF 59.94p 59.94i 但当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K 444］和［AVC-Intra444］时，此项变为23.98PsF。
［24.00p］ | 24.00PsF | 24.00PsF 60.00p 60.00i 但当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K 444］时，此项变为24.00PsF。
［25.00p］ | 25.00PsF | 25.00PsF 50.00p 50.00i 但当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K 444］和［AVC-Intra444］时，此项变为25.00PsF。
［29.97p］ | 29.97PsF | 29.97PsF 59.94p 59.94i 但当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K 444］和［AVC-Intra444］时，此项变为29.97PsF。
［50.00p］ | 50.00p 50.00i | 50.00p 50.00i
［50.00i］ | 50.00i | 50.00i
［59.94p］ | 59.94p 59.94i | 59.94p 59.94i
［59.94i］ | 59.94i | 59.94i

页面顶部