- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 存储卡
- 弹出存储卡

# 弹出存储卡

图1

图2

打开卡插槽盖。

取出存储卡。

- P2卡

  - 提起弹出按钮（图1），然后按入。（图2）

- SD存储卡

  - 将SD存储卡进一步按入摄像机，然后松开。

  - 从卡插槽中释放SD存储卡后，可将其取出。

注意

- 插入P2卡后，请勿在存取或检测时（卡存取LED闪烁橙色）将其取出。否则，可能会导致故障。

- 如果取出正在读取的P2卡，寻像器画面或控制面板中央或各输出指示灯左上方的警告消息区将显示［TURN POWER OFF］，将随警告指示灯等提醒方式显示一条警告。此外，所有的卡存取LED也将快速闪烁橙色。关闭电源。（警告系统）

- 如果正在存取P2卡时将其取出，则卡上的剪辑可能会出现异常。请根据需要检查剪辑并对其修复。

- 如果取出正在进行格式化的P2卡，不能保证P2卡的格式化正确。此时，寻像器画面或控制面板中央或各输出指示灯左上方的警告消息区也将显示［TURN POWER OFF］。请关闭电源然后再次打开，重新格式化P2卡。

页面顶部