- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 画质调整
- ［BLACK］

# ［BLACK］

## ［ABB］（自动黑平衡调整）

在下列情况下进行调整。

- 首次使用摄像机时

- 较长时间未使用后再次使用时

- 环境温度大幅度变化时

将镜头盖上。

确保无光线进入图像传感器。

选择 ［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］（或［CAMERA SETTINGS］）→ ［BLACK］ → ［ABB］ → ［EXECUTE］。

显示［ABB ACTIVE］期间，请勿取下镜头盖或关闭电源。

## 消隐（标准黑电平）

将黑电平调整为标准值。

选择［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］ → ［BLACK］，或［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［COLOR SETTINGS］。

从［M.PED］/［R PED］/［G PED］/［B PED］中选择一项。

- ［M.PED］（主消隐）：

  调整整个视频的标准黑电平。即使执行自动黑平衡，调整后的值仍将被继承。

- ［R PED］（红色信号消隐）、［G PED］（绿色信号消隐）、［B PED］（蓝色信号消隐）：

  分别调整各个信号的标准黑电平。通过［ABB OFFSET］可设置在执行自动黑平衡时是否继承调整值。

页面顶部