- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 画质调整
- ［WHITE］

# ［WHITE］

## ［AWB］（自动白平衡调整）

将白板放在光照条件与被摄物光源相符的位置，然后使屏幕显示白色。

调整亮度。

使用〈IRIS/SEL〉旋钮调整光圈和EXPOSURE INDEX，使Y GET的亮度显示大约为70%。

可将Y GET分配到USER按钮。（向USER按钮分配功能）

在控制面板的首页画面中，选择［WB］ → ［AWB］，或［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］（或［CAMERA SETTINGS］）→ ［WHITE］ → ［AWB］ → ［EXECUTE］。

也可使用〈TOGGLE/WB〉按钮进行调整。（仅在拍摄期间）

随即自动调整白平衡。

执行结果将被添加到色温列表（最大12）。

如果超过12，则会被当前值覆盖。（仅在拍摄期间）

［A］显示在色温前方。

#### 白板

- 也可将被摄物附近的白色物体（白布或白墙）用作白板。

- 白板所需尺寸如下。

  屏幕宽度的1/2或更宽

  屏幕高度的1/2或更高

- 保持高亮度聚光灯处于画面之外。

- 白板必须位于屏幕中央。

## 手动设置色温

可在已注册色温中进行选择（最大12）。

在控制面板的首页画面中，选择［WB］，或［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］（或［CAMERA SETTINGS］）→ ［WHITE］ → ［VALUE］。

也可使用〈TOGGLE/WB〉按钮进行调整。（仅在拍摄期间）

选择色温。

#### 注册

执行自动白平衡之后，结果将被自动添加到选择内容。

如果超过12，则会被当前值覆盖。（仅在拍摄期间）

使用以下方法添加。

在控制面板的首页画面中，选择［WB］ → ［ADD］，或［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］（或［CAMERA SETTINGS］）→ ［WHITE］ → ［ADD］。

页面顶部