- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 画质调整
- ［GAMMA］

# ［GAMMA］

用于优化视频色调。

可选项目因［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［COLOR SETTINGS］ → ［MAIN］设置而有所不同。

输出（%）

输入/Stop

［V-Log］

［V-709］

［V-406060］（［SCENE2］：VARICAM-LOOK）

［V-452080］（［SCENE3］：VARICAM-LOOK）、［V-452080L］

输出（%）

［VIDEO45］（［SCENE4］：BC-LOOK）

［VIDEO50］（［SCENE5］：BC-LOOK）

［KNEE SW］ = ［ON］

［KNEE POINT］ = ［VIDEO45］：［85%］/［VIDEO50］：［93%］

［KNEE SLOPE］ = ［100］

输入/动态范围（%）

输出（%）

［HLG］

输入/动态范围（%）

- ［V-Log］：

  这是层次和大宽容度（曝光范围）的伽马曲线。录制后需要分级过程。

- ［V-709］：

  这是相当于Varicam标准CINE-LIKE的伽马曲线。可实现在监视器上预览的色调最佳效果。

- ［V-406060］：

  这是14+Stop宽容度相当于V-Log时的VARICAM-LOOK伽马曲线。

  提升相当于4.0倍，伽马系数为0.60，表示最高60%。

  此设置主要涉及对比度。在宽容度上限以内色彩不容易饱和。

  建议使用40%至55%水平录制脸部色调。

- ［V-452080］、［V-452080L］：

  这是14+Stop宽容度相当于V-Log时的VARICAM-LOOK伽马曲线。

  提升相当于4.5倍，伽马系数为0.20，表示最高80%。

  此设置主要涉及松软的纹理。在宽容度上限以内色彩不容易饱和。

  建议使用40%至60%水平录制脸部色调。

  在软件版本11.93-00-0.00以下，根据伽马曲线将有输入的区域的色彩饱和度加强约1.7至3 Stop。

  如需在软件版本11.93-00-0.00以下使用带色彩饱和度的伽马曲线，选择［V-452080L］。

- ［VIDEO45］：

  这是相当于通常使用视频摄像机的动态范围为600%的BC-LOOK伽马曲线。

  表示伽马系数为0.45。

- ［VIDEO50］：

  这是相当于通常使用视频摄像机的动态范围为600%的BC-LOOK伽马曲线。

  表示伽马系数为0.50。

  此功能主要涉及对比度。

- ［BC GAMMA］：

  这是相当于通常使用视频摄像机的动态范围为600%的伽玛曲线。可在［0.150］至［0.750］范围内调整伽玛系数。

- ［HLG］：

  这是动态范围为1600%的混合记录伽玛曲线。

#### 当［MAIN］设为［V-Log］时

［GAMMA］将为［V-Log］。

#### 当［MAIN］设为［SCENE1］/［SCENE2］/［SCENE3］/［SCENE4］/［SCENE5］时

选择［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］ → ［GAMMA］ → ［GAMMA SELECT］。

从［V-709］/［V-406060］/［V-452080］/［V-452080L］/［VIDEO45］/［VIDEO50］中选择一项。

按飞梭旋钮确认设定值。

当设定值确认后，将设置伽玛曲线。

#### 当［MAIN］设为［SHADING］时

选择［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］ → ［GAMMA］ → ［GAMMA SELECT］。

选择［V-Log］/［BC GAMMA］/［HLG］之一。

如果是［BC GAMMA］，可通过［MASTER GAMMA］/［R GAMMA］/［B GAMMA］调整伽玛。

按飞梭旋钮确认设定值。

当设定值确认后，将设置伽玛曲线。

页面顶部