- 顶部
- 其他实用功能
- 向USER按钮分配功能
- 可选功能

# 可选功能

项目 | 说明
--- | ---
［INHIBIT］ | 禁用功能的分配。
［SIX USER BUTTONS］ | 当控制面板操作按钮用作USER按钮时，设置〈USER 1〉至〈USER 3〉按钮。
［AWB］ | 分配自动白平衡功能。
［Y GET］ | 在中心附近显示的方形标记所指示的位置分配显示图像亮度电平的功能。
［EXPAND1］ | 分配放大功能1。
［EXPAND2］ | 分配放大功能2。
［OPEN IRIS F.A.］ | 分配打开光圈对焦辅助功能。
［IN COLOR F.A.］ | 分配对焦颜色功能。
［SQ. F.A.］ | 分配对焦方框功能。
［MONO F.A.］ | 分配黑白显示功能。
［WFM］ | 启用/禁用寻像器波形显示。
［BARS］ | 分配色条显示功能。
［ONE PUSH A. IRIS］ | 执行一键式自动光圈。
［FALSE COLOR］ | 启用/禁用伪色模式。
［ZEBRA］ | 在〈VF SDI〉端子的输出上叠加斑马纹信号。
［VF SDI COLOR］ | 切换〈VF SDI〉端子的输出图像。
［SDI OUT 1 COLOR］ | 切换〈SDI OUT 1〉端子的输出图像。
［SDI OUT 2 COLOR］ | 切换〈SDI OUT 2〉端子的输出图像。
［VF SDI CLEAN］ | 设置仅从〈VF SDI〉端子输出视频。
［VF SDI MARKER］ | 设置仅从〈VF SDI〉端子输出视频和标记信号。
［VF SDI DESQUEEZE］ | 开/关〈VF SDI〉端子输出的取消压缩功能。
［VF SDI IMAGE INVERT］ | 开/关〈VF SDI〉端子输出的反转显示功能。
［SMOOTH MODE］ | 分配平滑模式功能。
［TEXT MEMO］ | 分配文本提示功能。
［SHOT MARK］ | 分配拍摄标记功能。
［REC SW］ | 分配〈REC〉按钮的功能。
［AUDIO MON VOL］ | 启用到控制面板的音频监视器输出调整画面。
［AUDIO IN VOL］ | 启用到控制面板的音频输入调整画面。
［AUDIO MONITOR CH］ | 切换输出到〈PHONES〉端子的声道。 切换［MENU］ → ［AUDIO SETTINGS］ → ［AUDIO OUTPUT］ → ［MONITOR CH］的设置。
［DIRECT VOL CTRL］ | 通过〈IRIS/SEL〉旋钮或手柄模块上的〈IRIS〉旋钮启用音频输入调整功能。 将调整使用［MENU］ → ［AUDIO SETTINGS］ → ［AUDIO OUTPUT］ → ［MONITOR CH］设置的声道。
［VFR SW］ | 启用/禁用可变帧频功能。
［CHECK LAST CLIP START］ | 电源打开后播放剪辑中最新剪辑的前5秒。 仅在HOME画面或VIEW画面启用此项。
［CHECK LAST CLIP END］ | 电源打开后播放剪辑中最新剪辑的最后5秒。 仅在HOME画面或VIEW画面启用此项。
［RETURN］ | 按分配有相应功能的按钮时，可以在寻像器画面、〈VF SDI〉端子的输出视频或VIEW画面中确认输入到〈GENLOCK IN〉端子的返回视频信号。 如果输入与摄像机视频格式不同的视频信号，则不显示返送视频。显示黑色画面。 切换摄像机图像和返送视频时，寻像器画面、〈VF SDI〉端子的输出视频或VIEW画面将短暂中断。

注意

- 仅可将以下功能分配到［USER5］至［USER10］。

  ［INHIBIT］、［EXPAND1］、［EXPAND2］、［IN COLOR F.A.］、［SQ. F.A.］、［MONO F.A.］、［FALSE COLOR］、［VF SDI COLOR］、［SDI OUT 1 COLOR］、［SDI OUT 2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］

- 仅可将以下功能分配到［USER TOGGLE（USER4）］（〈TOGGLE/WB〉）开关。

  ［WB］、［SHUTTER］、［EI］

页面顶部