- 顶部
- 寻像器
- 方便的拍摄功能
- 辅助对焦功能

# 辅助对焦功能

对焦辅助功能使您可以轻松地对拍摄目标对焦。

可对〈VF SDI〉端子输出视频进行放大显示、峰值显示（在红色框中显示视频轮廓）、对焦方框显示（按各区域显示的方框大小显示）、黑白显示。

通过改变光圈来降低景深，也可使对焦更容易。

## 放大显示

将［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF SDI FOCUS ASSIST］ → ［EXPAND1 SW］/［EXPAND2 SW］设为［ON］。

- 可在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF SDI FOCUS ASSIST］ → ［EXPAND MODE］/［- POS1］/［- VALUE1］/［- POS2］/［- VALUE2］中设置显示模式。

注意

- 放大〈VF SDI〉端子的输出视频。

- 不放大〈SDI OUT 1〉端子的输出。

- 在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［SDI OUT］ → ［SDI OUT 2 SIGNAL SEL］中选择［VF SDI］后，〈SDI OUT 2〉端子的输出与〈VF SDI〉端子的输出显示相同。

## 对焦颜色

### 峰值显示（聚焦红边）

将［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF SDI FOCUS ASSIST］ → ［FOCUS IN COLOR SW］设为［ON］。

将［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF SDI FOCUS ASSIST］ → ［- COLOR SEL］设为［RED］。

调整焦距，确保您想要对焦的对象的轮廓变为红色。

也可在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF SDI FOCUS ASSIST］ → ［- COLOR SEL］中选择［GREEN］或［WHITE］。

在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF SDI FOCUS ASSIST］ → ［- PEAKING VALUE］修改带颜色的区域。

通过［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF SDI FOCUS ASSIST］ → ［- MONO］中可将背景视频变成黑白。

注意

- 仅在〈VF SDI〉端子的输出视频上显示。

## 对焦方框显示

将［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF SDI FOCUS ASSIST］ → ［FOCUS SQUARES SW］设为［ON］。

调整对焦，使要对焦的被摄体区域中显示的方框尺寸变为最大。

对焦洋娃娃时

对焦面板时

注意

- 仅在〈VF SDI〉端子的输出视频上显示。

## 黑白显示

将［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF SDI FOCUS ASSIST］ → ［MONO SW］设为［ON］。

注意

- 仅在〈VF SDI〉端子的输出视频上显示。

## 打开光圈对焦辅助功能

此功能打开光圈来降低景深，使对焦更容易。同时，通过操作快门使亮度保持不变。

使用EF镜头时自动操作光阑。

使用PL镜头时需手动操作光阑。

将［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［OPEN IRIS FOCUS ASSIST］ → ［OPEN IRIS FOCUS SW］设为［ON］。

当［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［OPEN IRIS FOCUS ASSIST］ → ［VALUE］中设置的时间过后，将自动取消此功能。

可设置的时间为10秒或30秒。

录制开始时将强制取消此功能。

页面顶部