- 顶部
- 其他实用功能
- 设置时间数据
- 用户比特设置

# 用户比特设置

使用控制面板在子码区中设置所要录制的用户比特。

项目 | 说明
--- | ---
［FRAME RATE］ | 记录摄像机摄影帧频信息。 采用除［50.00p］、［59.94p］、［50.00i］或［59.94i］之外的系统频率播放录制的剪辑时，输出与VITC UB相同的帧频信息。电脑等编辑设备使用用户比特的帧频信息时，请使用此设置。
［USER］ | 记录内部用户值。可以通过［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［TC］ → ［SET UB］设置用户值，可以设置用户值。即使关闭电源也会保留设置值。 关于详细信息，请参阅“如何输入用户比特”。
［EXT INPUT］ | 记录当前输入到〈TC IN/OUT〉端子的用户比特值。
［TIME］ | 记录内部时钟所计算的时间。
［DATE］ | 记录内部时钟所计算的年/月/日/时间的时间值。
［USER CLIP NAME（TYPE3）］ | 当［USER CLIP NAME］记录为［TYPE3］时，记录左侧CAM INDEX（1个字符）和REEL编号（3位数字）（分别转换为ASCII字符编码）的数值。 如果为［TYPE1］或［TYPE2］，则在每个数字中记录F。

即使在使用ProRes格式记录［TIME］等实时变化的项目时，仅输出已开始时的值用于播放。

页面顶部