- 顶部
- 部件说明
- 高清晰度寻像器
- 正面

# 正面

1. TALLY LED

   录制期间或收到红色Tally信号时，呈红色亮起。可在寻像器菜单中禁用此项。

2. 视频信号输入端子

   用于3G/HD-SDI视频信号输入的输入端子。

   使用随附的BNC电缆或相当于5C-FB的双屏蔽电缆作为连接此端子的电缆。

3. 〈DC IN 12V〉端子

   用于电源输入的输入端子。

   连接到摄像机上的高清晰度寻像器电源端子。

   连接到此端子的电缆应使用随附的直流电缆。

## 使用外部直流电源

若需使用外部直流电源本身，将摄像机的〈DC IN 12V〉端子连接到外部直流电源。

#### 外部直流电源 连接前请确保外部直流电源的输出电压兼容摄像机的额定电压。 打开摄像机电源时会产生浪涌电流。打开电源时供电不足可能会导致故障。使用外部直流电源时，建议确保其功率是摄像机总电源功耗的两倍。

检查外部直流电源的直流输出端子与摄像机〈DC IN 12V〉端子的针脚布局，然后正确连接电极。 误将GND端子连接到+12 V电源可能会引发火灾或故障。

DC IN
| 1 | GND
2 | 数据通信（从寻像器到摄像机机身）
3 | 数据通信（从摄像机机身到寻像器）
4 | +12 V
电缆接头 HR10A-7R-4SC（73）（Hirose Electric Co.）

页面顶部