- 顶部
- 部件说明
- 摄像机
- 左侧

# 左侧

1. 附件安装孔

   用于安装附件。

   - 安装孔规格

     - 3/8-16 UNC

2. 手柄

3. 镜头后焦距调节孔

   用于调节镜头后焦距。

4. 对焦环/对焦标记〈〉

   表示图像传感器的图像表面平面。

5. USER按钮（〈USER 1〉/〈PLAY〉、〈USER 2〉/〈INFO〉、〈USER 3〉/〈EXIT〉）

   可将用户所选功能分配到各个按钮。按相应按钮可执行所分配的功能。

   显示系统检查画面或菜单画面时，按钮与带橙色文字的〈PLAY〉/〈INFO〉/〈EXIT〉按钮的操作相同。在这种情况下，按钮不用作USER按钮。

6. 〈SYSTEM CHK〉按钮

   显示〈VF SDI〉端子输出中的系统检查画面。

7. 〈REC〉按钮

   按此按钮开始录制。再次按此按钮停止录制。录制期间按钮呈红色亮起。

8. 〈MENU〉按钮

   显示〈VF SDI〉端子输出中的设置菜单和控制面板。

9. 〈IRIS/SEL〉旋钮

   控制EF镜头的光圈。

   显示菜单画面时，通过按摄像机上的〈MENU〉按钮，此旋钮作为菜单选择旋钮。

   通过将［DIRECT VOL CTRL］分配到USER按钮并启用直接音量控制功能，可使用此旋钮调整音量。

10. 风扇进风口

    散热风扇进风口。请勿在摄像机工作时阻塞此风口。

11. 〈TOGGLE/WB〉开关

    可分配［WB］/［EI］/［SHUTTER］。

    ［WB］为出厂设置。

    如已分配［WB］功能，按住向上操作将执行自动白平衡。

12. 电源开关

    用于将电源切换至打开〈 〉或待机〈 〉状态。

    即使将电源开关设置至〈 〉位置，摄像机也不会从主电源完全断开。

13. 〈LOCK〉开关

    禁用摄像机左侧按钮和开关的操作。

    在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SIDE LOCK］中设置禁用操作的按钮和开关。

    将其置于〈 〉位置，以防移动摄像机等时发生误操作。

14. 卡存取LED

    显示插入主插槽和副插槽的卡的录制和播放存取状态。

    上方：主插槽

    下方：副插槽

    还将显示副插槽的文件操作存取状态。

15. 〈PHONES〉端子

    用于音频监听的耳机连接端子。（立体声微型插孔）

16. 扬声器

    可在录制期间监听EE音频，并可在播放期间可监听播放音频。

    警告指示灯闪烁/点亮，同时输出警告音。

    耳机连接到〈PHONES〉端子时，扬声器的音频自动关闭。

17. 卡插槽盖开/闭操作杆

    打开卡插槽盖。

18. 副插槽

    SD存储卡插槽（选购）。

19. 主插槽

    P2卡插槽。

页面顶部