- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 特殊记录功能
- IR录制

# IR录制

使用随附的IR录制玻璃（透明玻璃）替换光学组件中安装的IR切割玻璃后，可进行以下视频效果录制。

- 使用IR光进行夜间拍摄

- 使用IR滤镜（仅IR光透射）进行红外线拍照

图1

图2

取下镜头接口。

- 如需了解如何取下镜头接口，请参阅“更换镜头接口”。

取下固定IR切割玻璃的三颗螺钉，然后取下IR切割玻璃。（图1）

- 小心避免IR切割玻璃或玻璃固定螺钉掉落或丢失。

- 请勿取下IR切割玻璃背后的螺钉。（图2）

  灰尘可能进入摄像机。

安装用于IR录制的玻璃，然后使用固定螺钉在三个位置固定玻璃。

- 建议的螺钉拧紧扭矩为0.1 N·m。

装上镜头接口。

注意

- 从IR录制返回正常录制时，按相反步骤更换IR切割玻璃。

- 在平稳的地方更换IR切割玻璃和用于IR录制的玻璃，小心避免玻璃掉落。

- 如果玻璃上有灰尘，使用市售气吹将玻璃吹干净。

  请勿使用高压空气或其他气体清洁玻璃。

- 如果玻璃上留有水印或指纹，使用干净的软布轻轻擦拭玻璃。

  使用溶剂可能造成玻璃翘曲或涂层脱落。

页面顶部