- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［SYSTEM SETTINGS］

# ［SYSTEM SETTINGS］

系统一般设置。

项目 | 设置说明
--- | ---
［SYSTEM MODE］ | ［SYSTEM RESTART］ | 选择时将重启摄像机。 如果设置在修改（［SYSTEM MODE］中的［FREQUENCY］/［SDI RAW］/［MAIN PIXEL］/［MAIN CODEC］/［HIGH SPEED］）之后要求重启，则在修改后显示此信息。 ［PLEASE SYSTEM RESTART］显示在［SYSTEM MODE］画面中且不会移动到除［SYSTEM MODE］之外的任何其他设置。但仍然可设置［SYSTEM MODE］中的各项设置。将无法进行记录等其他操作。
| ［FREQUENCY］ | 设置系统频率。 ［FREQUENCY］/［SDI RAW］/［MAIN PIXEL］/［MAIN CODEC］/［HIGH SPEED］五项设置确定摄像机的基本系统。如果更改基本系统设置，需要重启系统。如果更改5项设置中的任意一项，将显示提示重启的对话框。使用摄像机的电源开关或按飞梭旋钮并按画面上的说明重启。 ［23.98p］、［24.00p］、［25.00p］、［29.97p］、［50.00p］、［59.94p］、［50.00i］、［59.94i］ 出厂设置： ［23.98p］
| ［SDI RAW］ | 设置〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子输出的RAW像素数和位深。 ［OFF］、［4K/10bit］、［4K/12bit］、［2K/10bit］、［UHD/10bit］、［UHD/12bit］、［HD/10bit］ 出厂设置： ［OFF］
| ［MAIN PIXEL］ | 设置主录像机的录制像素数。 可选项目因［SDI RAW］设置而异。 ［4096×2160］、［3840×2160］、［2048×1080］、［2048×1080 CROP］、［1920×1080］、［1920×1080 CROP］ 出厂设置： ［4096×2160］ 当［SDI RAW］设为以下时，可选项目有所不同。 设为［OFF］时，不能选择［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］。 设为［4K/12bit］时，只能选择［2048×1080］。 设为［UHD/12bit］时，只能选择［1920×1080］。
| ［MAIN CODEC］ | 设置主录像机的录制编解码器。可选项目因［FREQUENCY］/［SDI RAW］/［MAIN PIXEL］设置而异。 ［AVC-Intra4K 422］、［AVC-Intra4K-LT］、［AVC-Intra2K 444］、［AVC-Intra2K 422］、［AVC-Intra2K-LT］、［AVC-Intra444］、［AVC-Intra422］、［AVC-Intra-LT］、［AVC-Intra100］、［AVC-LongG50］、［AVC-LongG25］、［ProRes 4444 XQ］、［ProRes 4444］、［ProRes 422 HQ］、［ProRes 422］、［ProRes 422 LT］、［OFF］ 当［SDI RAW］设为除［OFF］之外的任何项目时，可设置［OFF］。 出厂设置： ［AVC-Intra4K 422］
| ［PROXY CODEC］ | 设置低码流素材录制运行模式的编解码器。 同时，此项目切换低码流素材录制的启用/禁用。 ［AVC-Proxy G6］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［PROXY SLOT］ | 设置录制低码流素材的插槽。 ［MAIN & SUB］、［MAIN］、［SUB］ 通过［MAIN & SUB］、［MAIN］启用可变帧频功能时不能录制［NORMAL+Audio］。 不能通过网络传输在SD存储卡中录制的低码流素材。 出厂设置： ［MAIN & SUB］
| ［VFR PROXY REC］ | 在可变帧频操作期间设置副录像机的操作。 ［VFR up to 60p（50p）］、［NORMAL+Audio］ 出厂设置： ［VFR up to 60p］
| ［HIGH SPEED］ | 当［SDI RAW］设为［2K/10bit］或［HD/10bit］且［MAIN CODEC］设为［OFF］时，设置帧频。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置： ［OFF］
［COLOR SETTINGS］ | ［MAIN］ | 设置主录像机录制视频的颜色（整个摄像机系统）。 ［V-Log］/［SCENE1］/［SCENE2］/［SCENE3］/［SCENE4］/［SCENE5］/［SHADING］ 出厂设置： ［V-Log］
| ［GRADING］ | 设置是否应用分级处理。 仅在［MAIN］中设置［V-Log］时启用此项。 ［Internal］：使用控制面板设置分级。 ［OFF］：禁用分级处理。 ［External App］：使用外部应用程序设置分级。 ［SHADING］：设置使用外部ROP的阴影。 出厂设置： ［OFF］
| ［PROXY］ | 设置录制为低码流素材的视频的色彩。 可选项目因［MAIN］设置而有所不同。 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［Internal］或［External App］时 ［V-Log］/［GRADING］ 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［SHADING］时 ［BAKED IN］/［V-Log］ 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［OFF］时 ［V-Log］/［V-709］ 当［MAIN］设为［SCENE1］/［SCENE2］/［SCENE3］/［SCENE4］/［SCENE5］时 ［SCENE1］/［SCENE2］/［SCENE3］/［SCENE4］/［SCENE5］ 当［MAIN］设为［SHADING］，且［GAMMA SELECT］设为［V-Log］或［BC GAMMA］时 ［BAKED IN］ 当［MAIN］设为［SHADING］，［GAMMA SELECT］设为［HLG］且［3D LUT］设为［OFF］时 ［HLG］/［SDR］ 当［MAIN］设为［SHADING］，［GAMMA SELECT］设为［HLG］且［3D LUT］设为［LOADED FILE］时 ［HLG］/［3D LUT］ 出厂设置： ［V-Log］
| ［SDI OUT 1］ | 设置〈SDI OUT 1〉端子的输出图像。 可选项目因［MAIN］设置而有所不同。 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［Internal］或［External App］时 ［V-Log］/［GRADING］ 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［SHADING］时 ［BAKED IN］/［V-Log］ 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［OFF］时 ［V-Log］/［V-709］ 当［MAIN］设为［SCENE1］/［SCENE2］/［SCENE3］/［SCENE4］/［SCENE5］时 ［SCENE1］/［SCENE2］/［SCENE3］/［SCENE4］/［SCENE5］ 当［MAIN］设为［SHADING］，且［GAMMA SELECT］设为［V-Log］或［BC GAMMA］时 ［BAKED IN］ 当［MAIN］设为［SHADING］，［GAMMA SELECT］设为［HLG］且［3D LUT］设为［OFF］时 ［HLG］/［SDR］ 当［MAIN］设为［SHADING］，［GAMMA SELECT］设为［HLG］且［3D LUT］设为［LOADED FILE］时 ［HLG］/［3D LUT］ 出厂设置： ［V-Log］
| ［SDI OUT 2］ | 设置〈SDI OUT 2〉端子的输出图像。 可选项目因［MAIN］设置而有所不同。 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［Internal］或［External App］时 ［V-Log］/［GRADING］ 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［SHADING］时 ［BAKED IN］/［V-Log］ 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［OFF］时 ［V-Log］/［V-709］ 当［MAIN］设为［SCENE1］/［SCENE2］/［SCENE3］/［SCENE4］/［SCENE5］时 ［SCENE1］/［SCENE2］/［SCENE3］/［SCENE4］/［SCENE5］ 当［MAIN］设为［SHADING］，且［GAMMA SELECT］设为［V-Log］或［BC GAMMA］时 ［BAKED IN］ 当［MAIN］设为［SHADING］，［GAMMA SELECT］设为［HLG］且［3D LUT］设为［OFF］时 ［HLG］/［SDR］ 当［MAIN］设为［SHADING］，［GAMMA SELECT］设为［HLG］且［3D LUT］设为［LOADED FILE］时 ［HLG］/［3D LUT］ 出厂设置： ［V-Log］
| ［VF SDI］ | 设置〈VF SDI〉端子的输出图像。 可选项目因［MAIN］设置而有所不同。 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［Internal］或［External App］时 ［V-Log］/［GRADING］ 当［SURROUND VIEW SW］设为［ON］时为［V-Log］/［V-709］。 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［SHADING］时 ［BAKED IN］/［V-Log］ 当［MAIN］设为［V-Log］，且［GRADING］设为［OFF］时 ［V-Log］/［V-709］ 当［MAIN］设为［SCENE1］/［SCENE2］/［SCENE3］/［SCENE4］/［SCENE5］时 ［SCENE1］/［SCENE2］/［SCENE3］/［SCENE4］/［SCENE5］ 当［MAIN］设为［SHADING］，且［GAMMA SELECT］设为［V-Log］或［BC GAMMA］时 ［BAKED IN］ 当［MAIN］设为［SHADING］，［GAMMA SELECT］设为［HLG］且［3D LUT］设为［OFF］时 ［HLG］/［SDR］ 当［MAIN］设为［SHADING］，［GAMMA SELECT］设为［HLG］且［3D LUT］设为［LOADED FILE］时 ［HLG］/［3D LUT］ 出厂设置： ［V-Log］
| ［DETAIL SW］ | 启用/禁用细节功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［DETAIL CORING］ | 设置细节信号的提取量。 ［0］ - ［15］（1步进） 出厂设置： ［1］
| ［DETAIL LEVEL］ | 设置细节信号的效果电平。 ［0］ - ［15］（1步进） 出厂设置： ［5］
| ［3D LUT］ | 当［GRADING］设为除［OFF］之外的任何项目时，或当［MAIN］设为［SHADING］且［GAMMA SELECT］设为［V-Log］或［HLG］时，设置分级方法。 当［GRADING］设为除［OFF］之外的任何项目时，或当［MAIN］设为［SHADING］且［GAMMA SELECT］设为［V-Log］时。 ［OFF］/［V-709］/［LOADED FILE］ ［FILE SEL］：从SD存储卡选择［LOADED FILE］时，读取应用的3D LUT。 ［SAVE AS（SD CARD）］：将当前应用的3D LUT写入SD存储卡。 当［GRADING］设为［OFF］，或当［MAIN］设为［SHADING］且［GAMMA SELECT］设为［BC GAMMA］时。 ［OFF］ 当［MAIN］设为［SHADING］，且［GAMMA SELECT］设为［HLG］时 ［OFF］/［LOADED FILE］ 出厂设置： ［OFF］
| ［PLAYBACK GRADING］ | 设置是否对播放视频执行分级过程。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置： ［OFF］
| ［CDL］ | 设置当［GRADING］设为［Internal］或［External App］时的分级处理方法。 当［GRADING］设为［Internal］或［External App］时 ［ON］/［OFF］ ［FILE SEL］：从SD存储卡读取CDL设置。 ［SAVE AS（SD CARD）］：将当前的CDL设置写入SD存储卡。 当［GRADING］设为［OFF］或［SHADING］时 ［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［SLOPE-R］ | 设置［SLOPE-R］的值。 ［0.50］ - ［2.00］（0.01步进） 出厂设置： ［1.00］
| ［SLOPE-G］ | 设置［SLOPE-G］的值。 ［0.50］ - ［2.00］（0.01步进） 出厂设置： ［1.00］
| ［SLOPE-B］ | 设置［SLOPE-B］的值。 ［0.50］ - ［2.00］（0.01步进） 出厂设置： ［1.00］
| ［OFFSET-R］ | 设置［OFFSET-R］的值。 ［−0.50］ - ［0.50］（0.01步进） 出厂设置： ［0.00］
| ［OFFSET-G］ | 设置［OFFSET-G］的值。 ［−0.50］ - ［0.50］（0.01步进） 出厂设置： ［0.00］
| ［OFFSET-B］ | 设置［OFFSET-B］的值。 ［−0.50］ - ［0.50］（0.01步进） 出厂设置： ［0.00］
| ［POWER-R］ | 设置［POWER-R］的值。 ［0.50］ - ［2.00］（0.01步进） 出厂设置： ［1.00］
| ［POWER-G］ | 设置［POWER-G］的值。 ［0.50］ - ［2.00］（0.01步进） 出厂设置： ［1.00］
| ［POWER-B］ | 设置［POWER-B］的值。 ［0.50］ - ［2.00］（0.01步进） 出厂设置： ［1.00］
| ［SATURATION］ | 设置［SATURATION］的值。 ［0.00］ - ［2.00］（0.01步进） 出厂设置： ［1.00］
| ［R GAIN］ | 当［GRADING］设为［SHADING］时，调整Rch增益。 ［−200］ - ［+200］（1步进） 出厂设置： ［0］
| ［G GAIN］ | 当［GRADING］设为［SHADING］时，调整Gch增益。 ［−200］ - ［+200］（1步进） 出厂设置： ［0］
| ［B GAIN］ | 当［GRADING］设为［SHADING］时，调整Bch增益。 ［−200］ - ［+200］（1步进） 出厂设置： ［0］
| ［M.PED］ | 当［GRADING］设为［SHADING］时，调整主消隐电平。 ［−100］ - ［+100］（1步进） 出厂设置： ［0］
| ［R PED］ | 当［GRADING］设为［SHADING］时，调整Rch的消隐电平。 ［−100］ - ［+100］（1步进） 出厂设置： ［0］
| ［G PED］ | 当［GRADING］设为［SHADING］时，调整Gch的消隐电平。 ［−100］ - ［+100］（1步进） 出厂设置： ［0］
| ［B PED］ | 当［GRADING］设为［SHADING］时，调整Bch的消隐电平。 ［−100］ - ［+100］（1步进） 出厂设置： ［0］
| ［MASTER GAMMA］ | 当［GRADING］设为［SHADING］时，调整伽玛特征。 ［−50］ - ［+50］（1步进） 出厂设置： ［0］
| ［R GAMMA］ | 当［GRADING］设为［SHADING］时，根据主伽玛调整红色的伽玛特征。 ［−15］ - ［+15］（1步进） 出厂设置： ［0］
| ［B GAMMA］ | 当［GRADING］设为［SHADING］时，根据主伽玛调整蓝色的伽玛特征。 ［−15］ - ［+15］（1步进） 出厂设置： ［0］
| ［CHROMA LEVEL］ | 当［GRADING］设为［SHADING］时，调整PR信号和PB信号的色度电平。 ［OFF］、［−99%］ - ［99%］ 出厂设置： ［0%］
［ANAMORPHIC DESQUEEZE］ | ［PROXY & SDI OUT］ | 设置是否以低码流素材录制视频以及是否取消压缩SDI输出视频。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［VF SDI］ | 设置是否取消压缩〈VF SDI〉端子的输出视频。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［DESQUEEZE RATIO］ | 设置取消压缩比。 ［1.3x］：在水平方向取消压缩1.3倍。 ［1.3xmag］：从水平方向1.3倍取消压缩图像生成的压制的高宽比为 2.39:1。 ［1.5x］：在水平方向取消压缩1.5倍。 ［1.5xmag］：从水平方向1.5倍取消压缩图像生成的压制的高宽比为2.39:1。 ［1.8x］：在水平方向取消压缩1.8倍。 ［2.0x］：在水平方向取消压缩2.0倍。 ［2.0xmag］：从水平方向2.0倍取消压缩图像生成的压制的高宽比为2.39:1。 出厂设置： ［1.3x］
［IMAGE INVERT］ | ［PROXY & SDI OUT］ | 设置是否以低码流素材录制视频以及是否反转SDI输出视频。 设为［ON］时，主插槽中将录制剪辑的缩略图将被反转。（录制的视频不会反转。） ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［VF SDI］ | 设置是否反转〈VF SDI〉端子的输出视频。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［INVERT SELECT］ | 选择反转类型。 ［HORIZONTAL］：水平反转 ［VERTICAL］：垂直反转 ［180° ROTATE］：垂直和水平反转 出厂设置： ［HORIZONTAL］
［USER SWITCHES］ | ［USER1］ | 设置将要分配给〈USER 1〉按钮的功能。 ［INHIBIT］、［SIX USER BUTTONS］、［AWB］、［Y GET］、［EXPAND1］、［EXPAND2］、［OPEN IRIS F.A.］、［IN COLOR F.A.］、［SQ. F.A.］、［MONO F.A.］、［WFM］、［BARS］、［ONE PUSH A. IRIS］、［FALSE COLOR］、［ZEBRA］、［VF SDI COLOR］、［SDI OUT 1 COLOR］、［SDI OUT 2 COLOR］、［VF SDI CLEAN］、［VF SDI MARKER］、［VF SDI DESQUEEZE］、［VF SDI IMAGE INVERT］、［SMOOTH MODE］、［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］、［REC SW］、［AUDIO MON VOL］、［AUDIO IN VOL］、［AUDIO MONITOR CH］、［DIRECT VOL CTRL］、［VFR SW］、［CHECK LAST CLIP START］、［CHECK LAST CLIP END］、［RETURN］ 当［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］时，即使分配了［BARS］，此项功能将不起作用。 当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［SDI RAW］设为除［OFF］之外的任何项目时，即使分配了［BARS］ 〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子，也不会输出色条。 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER2］ | 设置将要分配给〈USER 2〉按钮的功能。 ［INHIBIT］、［SIX USER BUTTONS］、［AWB］、［Y GET］、［EXPAND1］、［EXPAND2］、［OPEN IRIS F.A.］、［IN COLOR F.A.］、［SQ. F.A.］、［MONO F.A.］、［WFM］、［BARS］、［ONE PUSH A. IRIS］、［FALSE COLOR］、［ZEBRA］、［VF SDI COLOR］、［SDI OUT 1 COLOR］、［SDI OUT 2 COLOR］、［VF SDI CLEAN］、［VF SDI MARKER］、［VF SDI DESQUEEZE］、［VF SDI IMAGE INVERT］、［SMOOTH MODE］、［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］、［REC SW］、［AUDIO MON VOL］、［AUDIO IN VOL］、［AUDIO MONITOR CH］、［DIRECT VOL CTRL］、［VFR SW］、［CHECK LAST CLIP START］、［CHECK LAST CLIP END］、［RETURN］ 当［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］时，即使分配了［BARS］，此项功能将不起作用。 当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［SDI RAW］设为除［OFF］之外的任何项目时，即使分配了［BARS］ 〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子，也不会输出色条。 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER3］ | 设置将要分配给〈USER 3〉按钮的功能。 ［INHIBIT］、［SIX USER BUTTONS］、［AWB］、［Y GET］、［EXPAND1］、［EXPAND2］、［OPEN IRIS F.A.］、［IN COLOR F.A.］、［SQ. F.A.］、［MONO F.A.］、［WFM］、［BARS］、［ONE PUSH A. IRIS］、［FALSE COLOR］、［ZEBRA］、［VF SDI COLOR］、［SDI OUT 1 COLOR］、［SDI OUT 2 COLOR］、［VF SDI CLEAN］、［VF SDI MARKER］、［VF SDI DESQUEEZE］、［VF SDI IMAGE INVERT］、［SMOOTH MODE］、［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］、［REC SW］、［AUDIO MON VOL］、［AUDIO IN VOL］、［AUDIO MONITOR CH］、［DIRECT VOL CTRL］、［VFR SW］、［CHECK LAST CLIP START］、［CHECK LAST CLIP END］、［RETURN］ 当［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］时，即使分配了［BARS］，此项功能将不起作用。 当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［SDI RAW］设为除［OFF］之外的任何项目时，即使分配了［BARS］ 〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子，也不会输出色条。 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER TOGGLE（USER4）］ | 设置将要分配给〈TOGGLE/WB〉按钮的功能。 ［WB］、［SHUTTER］、［EI］ 出厂设置： ［WB］
| ［USER5］ | 设置分配给控制面板操作按钮的功能。控制面板操作按钮起USER按钮的作用。 将［SIX USER BUTTONS］分配到〈USER 1〉至〈USER 3〉按钮。 ［INHIBIT］、［EXPAND1］、［EXPAND2］、［OPEN IRIS F.A.］、［IN COLOR F.A.］、［SQ. F.A.］、［MONO F.A.］、［FALSE COLOR］、［VF SDI COLOR］、［SDI OUT 1 COLOR］、［SDI OUT 2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER6］ | 设置分配给控制面板操作按钮的功能。控制面板操作按钮起USER按钮的作用。 将［SIX USER BUTTONS］分配到〈USER 1〉至〈USER 3〉按钮。 ［INHIBIT］、［EXPAND1］、［EXPAND2］、［OPEN IRIS F.A.］、［IN COLOR F.A.］、［SQ. F.A.］、［MONO F.A.］、［FALSE COLOR］、［VF SDI COLOR］、［SDI OUT 1 COLOR］、［SDI OUT 2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER7］ | 设置分配给控制面板操作按钮的功能。控制面板操作按钮起USER按钮的作用。 将［SIX USER BUTTONS］分配到〈USER 1〉至〈USER 3〉按钮。 ［INHIBIT］、［EXPAND1］、［EXPAND2］、［OPEN IRIS F.A.］、［IN COLOR F.A.］、［SQ. F.A.］、［MONO F.A.］、［FALSE COLOR］、［VF SDI COLOR］、［SDI OUT 1 COLOR］、［SDI OUT 2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER8］ | 设置分配给控制面板操作按钮的功能。控制面板操作按钮起USER按钮的作用。 将［SIX USER BUTTONS］分配到〈USER 1〉至〈USER 3〉按钮。 ［INHIBIT］、［EXPAND1］、［EXPAND2］、［OPEN IRIS F.A.］、［IN COLOR F.A.］、［SQ. F.A.］、［MONO F.A.］、［FALSE COLOR］、［VF SDI COLOR］、［SDI OUT 1 COLOR］、［SDI OUT 2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER9］ | 设置分配给控制面板操作按钮的功能。控制面板操作按钮起USER按钮的作用。 将［SIX USER BUTTONS］分配到〈USER 1〉至〈USER 3〉按钮。 ［INHIBIT］、［EXPAND1］、［EXPAND2］、［OPEN IRIS F.A.］、［IN COLOR F.A.］、［SQ. F.A.］、［MONO F.A.］、［FALSE COLOR］、［VF SDI COLOR］、［SDI OUT 1 COLOR］、［SDI OUT 2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER10］ | 设置分配给控制面板操作按钮的功能。控制面板操作按钮起USER按钮的作用。 将［SIX USER BUTTONS］分配到〈USER 1〉至〈USER 3〉按钮。 ［INHIBIT］、［EXPAND1］、［EXPAND2］、［OPEN IRIS F.A.］、［IN COLOR F.A.］、［SQ. F.A.］、［MONO F.A.］、［FALSE COLOR］、［VF SDI COLOR］、［SDI OUT 1 COLOR］、［SDI OUT 2 COLOR］、［SMOOTH MODE］、［VFR SW］ 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER GRIP1］ | 设置将要分配给手柄模块的〈USER GRIP1〉按钮的功能。 ［INHIBIT］、［SIX USER BUTTONS］、［AWB］、［Y GET］、［EXPAND1］、［EXPAND2］、［OPEN IRIS F.A.］、［IN COLOR F.A.］、［SQ. F.A.］、［MONO F.A.］、［WFM］、［BARS］、［ONE PUSH A. IRIS］、［FALSE COLOR］、［ZEBRA］、［VF SDI COLOR］、［SDI OUT 1 COLOR］、［SDI OUT 2 COLOR］、［VF SDI CLEAN］、［VF SDI MARKER］、［VF SDI DESQUEEZE］、［VF SDI IMAGE INVERT］、［SMOOTH MODE］、［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］、［REC SW］、［AUDIO MON VOL］、［AUDIO IN VOL］、［AUDIO MONITOR CH］、［DIRECT VOL CTRL］、［VFR SW］、［RETURN］ 当［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］时，即使分配了［BARS］，此项功能将不起作用。 当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［SDI RAW］设为除［OFF］之外的任何项目时，即使分配了［BARS］ 〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子，也不会输出色条。 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［USER GRIP2］ | 设置将要分配给手柄模块的〈USER GRIP2〉按钮的功能。 ［INHIBIT］、［SIX USER BUTTONS］、［AWB］、［Y GET］、［EXPAND1］、［EXPAND2］、［OPEN IRIS F.A.］、［IN COLOR F.A.］、［SQ. F.A.］、［MONO F.A.］、［WFM］、［BARS］、［ONE PUSH A. IRIS］、［FALSE COLOR］、［ZEBRA］、［VF SDI COLOR］、［SDI OUT 1 COLOR］、［SDI OUT 2 COLOR］、［VF SDI CLEAN］、［VF SDI MARKER］、［VF SDI DESQUEEZE］、［VF SDI IMAGE INVERT］、［SMOOTH MODE］、［TEXT MEMO］、［SHOT MARK］、［REC SW］、［AUDIO MON VOL］、［AUDIO IN VOL］、［AUDIO MONITOR CH］、［DIRECT VOL CTRL］、［VFR SW］、［RETURN］ 当［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］时，即使分配了［BARS］，此项功能将不起作用。 当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［SDI RAW］设为除［OFF］之外的任何项目时，即使分配了［BARS］ 〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子，也不会输出色条。 出厂设置： ［INHIBIT］
| ［LENS RET SW］ | 设置将要分配给镜头的〈RET〉按钮的功能。 ［INHIBIT］、［RETURN］、［EXPAND1］、［EXPAND2］、［IN COLOR F.A.］、［SQ. F.A.］、［MONO F.A.］ 出厂设置： ［RETURN］
［SIDE LOCK］ | ［REC（FRONT）］ | 设置是否可使用录像机上的〈LOCK〉开关锁定摄像机上的〈REC〉按钮。 ［LOCK］：按钮将被锁定。 ［UNLOCK］：按钮不会被锁定。 出厂设置： ［UNLOCK］
| ［USER1/PLAY］ | 设置是否可使用录像机上的〈LOCK〉开关锁定〈USER1〉/〈PLAY〉按钮。 ［LOCK］：按钮将被锁定。 ［UNLOCK］：按钮不会被锁定。 出厂设置： ［LOCK］
| ［USER2/INFO］ | 设置是否可使用录像机上的〈LOCK〉开关锁定〈USER2〉/〈INFO〉按钮。 ［LOCK］：按钮将被锁定。 ［UNLOCK］：按钮不会被锁定。 出厂设置： ［LOCK］
| ［USER3/EXT］ | 设置是否可使用录像机上的〈LOCK〉开关锁定〈USER3〉/〈EXT〉按钮。 ［LOCK］：按钮将被锁定。 ［UNLOCK］：按钮不会被锁定。 出厂设置： ［LOCK］
| ［IRIS/SEL］ | 设置是否可使用录像机上的〈LOCK〉开关锁定〈IRIS/SEL〉旋钮。 ［LOCK］：按钮将被锁定。 ［UNLOCK］：按钮不会被锁定。 出厂设置： ［LOCK］
| ［MENU］ | 设置是否可使用录像机上的〈LOCK〉开关锁定〈MENU〉按钮。 ［LOCK］：按钮将被锁定。 ［UNLOCK］：按钮不会被锁定。 出厂设置： ［LOCK］
| ［SYS CHECK］ | 设置是否可使用录像机上的〈LOCK〉开关锁定〈SYSTEM CHK〉按钮。 ［LOCK］：按钮将被锁定。 ［UNLOCK］：按钮不会被锁定。 出厂设置： ［LOCK］
| ［TOGGLE］ | 设置是否可使用录像机上的〈LOCK〉开关锁定〈TOGGLE/WB〉。 ［LOCK］：按钮将被锁定。 ［UNLOCK］：按钮不会被锁定。 出厂设置： ［LOCK］
［PLAYBACK SETTING］ | ［PLAYBACK MODE］ | 指定PLAY画面的播放模式。 ［SINGLE］：仅播放光标位置的剪辑。 ［CONTINUOUS］：连续播放列表中的剪辑。 出厂设置： ［SINGLE］
［CARDS/MEDIA］ | ［FORMAT MEDIA］ | 选择格式化菜单后，格式化指定插槽中的存储卡。 ［MAIN SLOT］、［SUB SLOT］ 作为格式化结果而删除的数据不能被恢复。格式化之前必须检查数据。
| ［MEDIA END ALARM］ | 设置是否在存储卡无剩余空间时发出提醒声。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
［POWER MANAGEMENT］ | ［DC IN SOURCE］ | 设置输入到〈DC IN〉端子的外部电源的类型。 ［DC POWER SUPPLY］：连接AC适配器时选择。在此情况下，不显示剩余电量。 ［BATTERY］：将电池连接到〈DC IN〉端子时选择。通过电压检测剩余电量。 出厂设置： ［DC POWER SUPPLY］
| ［DC IN BATTERY SETTINGS］ | 以下项目为连接到〈DC IN〉端子的外部电池的设置。
| ［- FULL VOLT］ | 设置从〈DC IN〉端子输入外部电池时剩余电量充满指示中显示的电压。 ［13.0V］ - ［17.0V］（0.1 V步进） 出厂设置： ［15.5V］
| ［- NEAR END VOLT］ | 设置从〈DC IN〉端子输入外部电池时剩余电量接近用完的电压。 ［11.0V］ - ［15.0V］（0.1 V步进） 出厂设置： ［13.2V］
| ［- END VOLT］ | 设置从〈DC IN〉端子输入外部电池时剩余电量用完的电压。 ［11.0V］ - ［15.0V］（0.1 V步进） 出厂设置： ［12.5V］
| ［ONBOARD BATTERY SETTINGS］ | 以下项目为连接到电池座的外部电池的设置。
| ［- BATTERY SELECT］ | 根据所用的电池进行选择。 ［DIONIC］、［HyTRON］、［ENDURA］、［PAG］：按照［- NEAR END INFO］和［- END VOLT］设置检测剩余电量并显示警告。如果没有剩余电量的信息，则通过电压检测剩余电量。 ［other］：通过电压检测剩余电量。 出厂设置： ［DIONIC］
| ［- FULL VOLT］ | 设置通过电压检测剩余电量时剩余电量充满指示中的电压。 ［13.0V］ - ［17.0V］（0.1 V步进） 出厂设置： ［15.5V］
| ［- NEAR END VOLT］ | 设置通过电压检测剩余电量时剩余电量接近用完的电压。 ［11.0V］ - ［15.0V］（0.1 V步进） 出厂设置： ［13.2V］
| ［- END VOLT］ | 设置通过电压检测剩余电量时剩余电量用完的电压。 ［11.0V］ - ［15.0V］（0.1 V步进） 出厂设置： ［12.5V］
| ［- NEAR END INFO］ | 设置获取电池剩余电量信息时剩余电量接近用完的百分比值。 ［4%］、［5%］、［6%］、［7%］、［8%］、［9%］、［10%］、［12%］、［14%］、［16%］、［18%］、［20%］ 出厂设置： ［5%］
| ［- END INFO］ | 设置获取电池剩余电量信息时剩余电量用完的百分比值。 ［1%］ - ［10%］（1%步进） 出厂设置： ［1%］
| ［END ALARM］ | 设置是否在电池剩余电量用完时鸣响报警音。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
［FAN］ | ［FAN SPEED］ | 选择风扇转速。 ［REC AUTO］：开始录制时同时降低转速。但当达到规定温度时，风扇将根据［MAIN CODEC］按各情况的适当转速运行。不录制时，风扇将按最高转速运行。 ［MATCH CODEC］：风扇将根据［MAIN CODEC］按各项值的适当转速运行。 ［ALWAYS FULL］：风扇将始终按最高转速运行。 ［LIVE］：风扇将始终低速运行。但当达到规定温度时，风扇将根据［MAIN CODEC］按各情况的适当转速运行。 出厂设置： ［REC AUTO］
［GENLOCK］ | ［GENLOCK MODE］ | 切换摄像机信号的同步信号。 ［INT］：同步内部标准信号。 ［EXT］：同步输入的外部标准信号。 出厂设置： ［INT］
| ［H PHASE COARSE］ | 大致调整以匹配建立系统时的水平同步相位。 ［−100］ - ［100］ 出厂设置： ［0］
| ［H PHASE FINE］ | 细微调整以匹配建立系统时的水平同步相位。 ［−100］ - ［100］ 出厂设置： ［0］
［CONTROL DISPLAY］ | ［BRIGHTNESS］ | 调整控制面板的亮度。 ［−15］ - ［15］ 出厂设置： ［0］
| ［COLOR LEVEL］ | 调整控制面板的色阶。 ［−15］ - ［15］ 出厂设置： ［0］
| ［CONTRAST］ | 调整控制面板的对比度。 ［−30］ - ［30］ 出厂设置： ［0］
| ［BACK LIGHT］ | 调整控制面板背光的亮度。 ［−1］：亮度低于［0］。 ［0］：标准亮度。 ［1］：亮度高于［0］。 出厂设置： ［0］
| ［BUTTON LED］ | 点亮控制面板和摄像机的各个按钮。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
［CLOCK］ | ［CLOCK SETTING］ | 设置内置日历（年/月/日）和时间。 ［YEAR］：［2016］ - ［2037］ ［MONTH］：［JAN］ - ［DEC］（［1］ - ［12］） ［DAY］：［1］ - ［31］（［28］、［29］、［30］） ［HOUR］：［0］ - ［23］ ［MINUTE］：［0］ - ［59］
| ［TIME ZONE］ | 设置时区。设置时间后，若要更改时区设置，显示的时间和注册的时间将切换至带时差的时间。 ［−12:00］ - ［+13:00］ （30分钟间隔，没有［+12:30］和带有［+12:45］）
| ［DATE FORMAT］ | 设置年/月/日的显示顺序。 此项设置还将应用到剪辑属性中的录制日期上。 ［Y-M-D］/［M-D-Y］/［D-M-Y］ 出厂设置： ［Y-M-D］
［INFORMATION］ | ［OPERATION TIME］ | ［TOTAL OPERATION］：显示摄像机的工作时间。 ［IRIS DIAL］：每满100次操作时显示摄像机〈IRIS/SEL〉旋钮向上转动或向下转动的总次数。（“T”表示次数。）
| ［VERSION］ | 显示摄像机的信息。 ［MODEL］：显示产品名称。 ［SERIAL NO.］：显示序列号。 ［PRODUCT VERSION］：显示版本。
| ［UPDATE］ | 进行摄像机固件更新。（仅在SD存储卡上有专用的更新文件时启用。） ［YES］、［NO］
| ［USB］ | 将摄像机切换到USB设备功能模式。 ［YES］、［NO］
| ［TRACE LOG］ | 从SD存储卡读取摄像机的执行日志。 ［YES］、［NO］
| ［SENSOR TEMP］ | 显示摄像机传感器周围的温度。
［LANGUAGE］ | 切换菜单显示语言。 ［ENGLISH］、［CHINESE］ 出厂设置： ［ENGLISH］
［INITIALIZE］ | ［LOAD FACTORY DATA］ | 将菜单值恢复到出厂设置。 ［YES］、［NO］

页面顶部