- 顶部
- 其他实用功能
- 处理设置数据
- 处理SD存储卡

# 处理SD存储卡

SD存储卡在电源打开前后均可取出和插入。

## 插入SD存储卡

图1

图2

打开卡插槽盖。（图1）

将SD存储卡标签面朝前插入副插槽，然后关闭卡插槽盖。（图2）

注意

- SD存储卡必须以正确的面朝SD卡插槽插入。如果SD存储卡难以插入，则可能是反面朝上或者前后颠倒了。请勿强行插入插槽。检查卡的方向，然后重新插入。

- SD存储卡使用注意事项

  - 在摄像机上，应使用符合SD标准、SDHC标准或SDXC标准的SD存储卡。

  - 无法使用MMC（Multi Media Card）。（切记，使用此类存储卡可能无法进行拍摄。）

  - 摄像机使用miniSD/microSD卡时，请务必安装miniSD/microSD卡专用适配器。

    （只是插入了miniSD/microSD适配器的情况下，摄像机不会正常工作。确保在使用前相应的卡已插入适配器。）

  - 推荐使用Panasonic SD存储卡和miniSD/microSD存储卡。另外确保在摄像机上进行格式化。

  - 有关本文未涵盖的最新信息，请参阅以下网站中的支持台。

    https://pro-av.panasonic.net/

  - SDHC存储卡是2006年SD协会为超过2 GB的大容量存储卡建立的标准。

  - SDXC存储卡是2009年SD协会为超过32 GB的大容量存储卡建立的标准。

- 副插槽用于读写低码流素材录制以及设置数据。

  插入后可能需要一些时间才能识别。

  速度低于Class10的SD存储卡不能录制低码流素材，因此将显示错误。此卡可用于读取和写入设置数据。

## 取出SD存储卡

打开卡插槽盖，确认副插槽侧的卡存取LED未以橘黄色或绿色闪烁，继续向摄像机方向按下SD存储卡，然后松开。SD存储卡从卡插槽中释放后，可将SD存储卡抽出，然后关闭卡插槽盖。

### 请在使用或存放存储卡时注意下列事项。

- 避免高温和高湿度。

- 避免水滴。

- 避免带电。

使用摄像机中插入的SD存储卡，关闭卡插槽盖。

页面顶部