- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［CAMERA SETTINGS］

# ［CAMERA SETTINGS］

设置基本摄像机功能。

仅当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［COLOR SETTINGS］ → ［MAIN］设为［V-Log］时启用［WHITE］/［BLACK］/［EI］。

项目 | 设置说明
--- | ---
［FPS］ | ［VFR SW］ | 启用/禁用可变帧频功能。 ［ON］：启用可变帧频功能。可在［VALUE］中设置任意帧频。无法记录音频。 ［OFF］：禁用可变帧频功能。 出厂设置： ［OFF］
| ［VALUE］ | 最多可在150个已注册值中选择。 出厂设置： ［23.98fps］
| ［ADD］ | 在列表中新注册值。可通过［VALUE］选择新注册的值。 如果已注册150个编号，则替换当前选择的值。
| ［DELETE］ | 从列表删除。仅有一个已注册值时不能进行删除。 ［YES］、［NO］
［WHITE］ | ［AWB］ | 执行自动白平衡。 ［EXECUTE］、［CANCEL］
| ［VALUE］ | 最多可在12个已注册值中选择一个值。 可在出厂设置中选择的预设值为［3200K+0.0GMg］、［4300K+0.0GMg］、［5600K+0.0GMg］和［6300K+0.0GMg］。 出厂设置： ［3200K+0.0GMg］
| ［ADD］ | 在列表中新注册值。可通过［VALUE］选择新注册的值。 如果已注册12个编号，则替换当前选择的值。
| ［DELETE］ | 从列表删除。仅有一个已注册值时不能进行删除。 ［YES］、［NO］
［BLACK］ | ［ABB］ | 执行自动黑平衡。执行自动黑平衡时，请将镜头盖安装到镜头上，以防光线进入图像传感器。 ［EXECUTE］、［CANCEL］
［NR］ | ［ISO800］ | 在ISO200至ISO4000范围内切换降噪效果。 ［ON］、［OFF］ 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］且［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］时，范围为ISO200至ISO2000。 当［EI］中的［MODE］设为［dB］时，范围为［GAIN MODE］设置中的［NORMAL］。 出厂设置： ［OFF］
| ［ISO5000］ | 在ISO1250至ISO12800范围内切换降噪效果。 ［ON］、［OFF］ 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］且［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］时，范围为ISO2500至ISO6400。 当［EI］中的［MODE］设为［dB］时，范围为［GAIN MODE］设置中的［HIGH］。 出厂设置： ［OFF］
［EI］ | ［MODE］ | 切换EXPOSURE INDEX控制单位。 ［ISO］、［dB］ 出厂设置： ［ISO］
| ［ISO SELECT］ | 选择ISO的操作。 ［NATIVE ONLY］、［800BASE］、［5000BASE］ 出厂设置： ［NATIVE ONLY］
| ［NATIVE ISO］ | 设置选择［NATIVE ONLY］时的值。 ［800ISO］、［5000ISO］ 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］且［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］时，此项目为［400ISO］或［2500ISO］。 出厂设置： ［800ISO］
| ［800BASE ISO］ | 设置选择［800BASE］时的值。 ［200ISO］、［250ISO］、［320ISO］、［400ISO］、［500ISO］、［640ISO］、［800ISO］、［1000ISO］、［1250ISO］、［1600ISO］、［2000ISO］、［2500ISO］、［3200ISO］、［4000ISO］ 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］且［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］时，此项目为［200ISO］、［250ISO］、［320ISO］、［400ISO］、［500ISO］、［640ISO］、［800ISO］、［1000ISO］、［1250ISO］、［1600ISO］或［2000ISO］。 出厂设置： ［800ISO］
| ［5000BASE ISO］ | 设置选择［5000BASE］时的值。 ［1250ISO］、［1600ISO］、［2000ISO］、［2500ISO］、［3200ISO］、［4000ISO］、［5000ISO］、［6400ISO］、［8000ISO］、［10000ISO］、［12800ISO］ 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］且［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］时，此项目为［1250ISO］、［1600ISO］、［2000ISO］、［2500ISO］、［3200ISO］、［4000ISO］、［5000ISO］或［6400ISO］。 出厂设置： ［5000ISO］
| ［GAIN MODE］ | 设置选择［dB］时的操作。 ［NORMAL］、［HIGH］ 出厂设置： ［NORMAL］
| ［GAIN SELECT］ | 设置选择［dB］时的值。 ［−12dB］、［−10dB］、［−8dB］、［−6dB］、［−4dB］、［−2dB］、［0dB］、［2dB］、［4dB］、［6dB］、［8dB］、［10dB］、［12dB］、［14dB］ 当［GAMMA］ → ［GAMMA SELECT］设为［VIDEO45］/［VIDEO50］/［BC GAMMA］时。 此项目设为［−6dB］、［−4dB］、［−2dB］、［0dB］、［2dB］、［4dB］、［6dB］、［8dB］、［10dB］、［12dB］、［14dB］、［16dB］、［18dB］或［20dB］。 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］且［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］时，此项目为［−6dB］、［−4dB］、［−2dB］、［0dB］、［2dB］、［4dB］、［6dB］、［8dB］、［10dB］、［12dB］或［14dB］。 出厂设置： ［0dB］
［SHUTTER］ | ［SW］ | 启用/禁用快门功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
| ［DISPLAY MODE］ | 设置快门显示单位。 ［sec］：显示时间。 ［deg］：显示快门开启角度。 出厂设置： ［deg］
| ［VALUE deg］ | 最多可在12个已注册值中选择角度控制（［deg］）值。 可在出厂设置中选择的预设值为［11.5d］、［22.5d］、［45.0d］、［90.0d］、［120.0d］、［144.0d］、［172.8d］、［180.0d］、［270.0d］和［358.0d］。 出厂设置： ［180.0d］
| ［VALUE sec］ | 最多可在12个已注册值中选择时间控制（［sec］）值。 可在出厂设置中选择的预设值为［1/60.0］、［1/100.0］、［1/120.0］、［1/250］、［1/500］、［1/1000］和［1/2000］。 出厂设置： ［1/60.0］
| ［ADD deg］ | 在列表中新注册角度控制（［deg］）值。 可通过［VALUE］选择新注册的值。 如果已注册12个编号，则替换当前选择的值。
| ［ADD sec］ | 在列表中新注册时间控制（［sec］）值。 可通过［VALUE］选择新注册的值。 如果已注册12个编号，则替换当前选择的值。
| ［DELETE deg］ | 从列表中删除角度控制（［deg］）值。 仅有一个已注册值时不能进行删除。 ［YES］、［NO］
| ［DELETE sec］ | 从列表中删除时间控制（［sec］）值。 仅有一个已注册值时不能进行删除。 ［YES］、［NO］
［LENS SETTING］ | ［LENS CONNECT TYPE］ | 设置要连接的镜头的类型。 ［EF］：EF控制镜头 ［LDS］：使用LDS（Lens Data System）控制镜头 ［B4］：12针连接器控制镜头 ［Cooke-i］：cooke/i通信控制镜头 ［OFF］：其他镜头 出厂设置： ［EF］
| ［A.IRIS TYPE］ | 当［LENS CONNECT TYPE］设为［B4］时，设置控制自动光圈速度的位置。 ［LENS］：镜头量 ［CAM］：通过［A.IRIS SPEED］设置 出厂设置： ［LENS］
| ［A.IRIS SPEED］ | 当［LENS CONNECT TYPE］设为［B4］且［A.IRIS TYPE］设为［CAM］时，设置自动光圈的速度。 ［1］ - ［20］ 出厂设置： ［10］
| ［A.IRIS LEVEL EFFECT］ | 设置自动光圈工作时的目标值。 ［0］ - ［100］ 出厂设置： ［50］
| ［A.IRIS WINDOW］ | 选择自动光圈检测窗口。 ［NORMAL1］：靠近画面中心的窗口。 ［NORMAL2］：靠近画面底部的窗口。 ［CENTER］：画面中心位置的窗口。 出厂设置： ［NORMAL1］
| ［A.IRIS PEAK/AVE］ | 设置自动光圈标准高峰中所含的比例。 ［0］ - ［100］ 出厂设置： ［30］
| ［ONE PUSH A. IRIS］ | 执行一键式自动光圈。 ［EXECUTE］、［CANCEL］
| ［EF LENS IRIS MODE］ | 设置选择［EF］时的光圈操作。 ［MANUAL］：手动控制 ［AUTO］：自动控制 出厂设置： ［MANUAL］
| ［GRIP IRIS］ | 设置〈IRIS〉旋钮的转动方向和手柄模块的光圈控制。 ［RIGHT OPEN］：顺时针转动〈IRIS〉旋钮时打开光圈。 ［LEFT OPEN］：逆时针转动〈IRIS〉旋钮时打开光圈。 出厂设置： ［RIGHT OPEN］

页面顶部