- 顶部
- 准备
- 设置内部时钟的日期/时间

# 设置内部时钟的日期/时间

拍摄期间，将记录日期/时间和时区作为内容（剪辑）的元数据。日期/时间元数据将影响通过缩略图操作时的播放顺序。

首次使用摄像机之前，务必确认并设置日期/时间和时区。

拍摄期间，切勿更改日期/时间和时区的设置。

按〈MENU〉按钮。

- 控制面板上显示［MENU］画面。

选择［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［CLOCK］ → ［TIME ZONE］，设置格林尼治标准时间的时差。

选择［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［CLOCK］ → ［CLOCK SETTING］，设置年、月、日和时间。

年份设置上限为2037。关于设置菜单的详情，请参阅“设置菜单基本操作”。

注意

- 您可以启用GPS功能，凭借GPS功能从内部时钟校正日期和时间。

- 时钟的精度约为每月±30秒。如需准确的时间，检查并重置时间。

- 注意，如果使用内置GPS接收时间，则会根据接收到的时间（格林威治标准时间）和时区准确保持内部时钟的时间（本地日期和时间）。

  如果时区设置不正确，例如内部时钟时间显示错误的当地日期和时间，请再次检查时区设置。

#### 时区表

时差 | 地区 | 时差 | 地区
--- | --- | --- | ---
00:00 | 格林威治 | +01:00 | 中欧
−00:30 |  | +01:30 |
−01:00 | 亚述尔群岛 | +02:00 | 东欧
−01:30 |  | +02:30 |
−02:00 | 大西洋中部 | +03:00 | 莫斯科
−02:30 |  | +03:30 | 德黑兰
−03:00 | 布宜诺斯艾利斯 | +04:00 | 阿布扎比
−03:30 | 纽芬兰岛 | +04:30 | 喀布尔
−04:00 | 哈利法克斯 | +05:00 | 伊斯兰堡
−04:30 | 加拉加斯 | +05:30 | 孟买
−05:00 | 纽约 | +06:00 | 达卡
−05:30 |  | +06:30 | 仰光
−06:00 | 芝加哥 | +07:00 | 曼谷
−06:30 |  | +07:30 |
−07:00 | 丹佛 | +08:00 | 北京
−07:30 |  | +08:30 |
−08:00 | 洛杉矶 | +09:00 | 东京
−08:30 |  | +09:30 | 达尔文
−09:00 | 阿拉斯加 | +10:00 | 关岛
−09:30 | 马克萨斯群岛 | +10:30 | 豪勋爵岛
−10:00 | 夏威夷 | +11:00 | 所罗门群岛
−10:30 |  | +11:30 |
−11:00 | 中途岛 | +12:00 | 新西兰
−11:30 |  | +12:45 | 查塔姆群岛
−12:00 | 夸贾林环礁 | +13:00 | 菲尼克斯群岛
+00:30 |  |  |

页面顶部