- 顶部
- 音频录制
- 选择音频输入和调整录音电平
- 直接音量控制

# 直接音量控制

可使用〈IRIS/SEL〉旋钮或手柄模块上的〈IRIS〉旋钮调整音频电平，无需显示控制面板的音频操作画面。

#### 准备

通过［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［USER SWITCHES］将［DIRECT VOL CTRL］设为［USER1］至［USER3］、［USER GRIP1］至［USER GRIP2］中的一项。

根据需要通过［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［USER SWITCHES］将［AUDIO MONITOR CH］设为［USER1］至［USER3］、［USER GRIP1］至［USER GRIP2］中的一项。

#### 操作方法

按已分配［DIRECT VOL CTRL］功能的USER按钮（〈USER 1〉、〈USER 2〉、〈USER 3〉、〈USER GRIP1〉、〈USER GRIP2〉）。

直接音量控制功能开启。

在〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉/〈VF SDI〉端子输出状态显示中显示音频电平表，表示声道（［CH1/2］或［CH3/4］）的图标将闪烁。

转动〈IRIS/SEL〉旋钮或手柄模块上的〈IRIS〉旋钮调整音频电平。

根据需要按已分配［AUDIO MONITOR CH］功能的USER按钮（〈USER 1〉、〈USER 2〉、〈USER 3〉、〈USER GRIP1〉、〈USER GRIP2〉）切换需操作音量的声道。

转动〈IRIS/SEL〉旋钮或手柄模块上的〈IRIS〉旋钮调整切换后声道的音频电平。

按已分配［DIRECT VOL CTRL］功能的USER按钮（〈USER 1〉、〈USER 2〉、〈USER 3〉、〈USER GRIP1〉、〈USER GRIP2〉）。

直接音量控制功能关闭。

在〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉/〈VF SDI〉端子输出状态显示中表示声道（［CH1/2］或［CH3/4］）的图标将变为连续亮起。或〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉/〈VF SDI〉端子输出状态显示中的音频电平表将消失。

〈IRIS/SEL〉旋钮和手柄模块上的〈IRIS〉旋钮将恢复原来的光圈控制操作功能。

注意

- 关闭直接音量控制时的音频显示因［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF SDI INDICATOR］ → ［AUDIO LEVEL METER］和［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［SDI OUT INDICATOR］ → ［AUDIO LEVEL METER］的设置而有所不同。

- 操作MENU画面或PLAY画面时，将是菜单或内容选择移动操作，而不是直接音量控制。

- 当〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉/〈VF SDI〉端子输出中未显示摄像机图像时，不能进行操作。

- 当〈VF SDI〉端子输出状态显示中显示［AUDIO］时，如果［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF SDI OUT］ → ［VF SDI CLEAN VIEW］设为［ON］，则不显示状态显示的［AUDIO LEVEL METER］。

- 当〈SDI OUT 1〉端子输出状态显示中显示［AUDIO］时，如果［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［SDI OUT］ → ［SDI OUT 1 CLEAN VIEW］设为［ON］，则不显示状态显示的［AUDIO LEVEL METER］。

- 当〈SDI OUT 2〉端子输出状态显示中显示［AUDIO］时，如果［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［SDI OUT］ → ［SDI OUT 2 CLEAN VIEW］设为［ON］，则不显示状态显示的［AUDIO LEVEL METER］。

- 在常速播放（不包括播放暂停/快进播放/快退播放）期间的音频电平表显示因［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF SDI INDICATOR］ → ［AUDIO LEVEL METER］和［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［SDI OUT INDICATOR］ → ［AUDIO LEVEL METER］的设置而有所不同。

页面顶部