- 顶部
- 准备
- 安装模块
- 安装肩托套件

# 安装肩托套件

滑轨锁定旋钮

锁定

释放

闭锁装置

图1

图2

拆卸

安装

闭锁装置开口

图4

图3

逆时针方向转动滑轨锁定旋钮松开固定部位。（图1）

可通过向前拉动并转动来调整滑轨锁定旋钮的角度。

按照箭头指示的方向按压闭锁装置，从肩托套件上取下滑轨。（图2）

将滑轨的闭锁装置开口朝向摄像机的正面，然后在图中所示的螺钉孔上用随附的两只螺钉将其牢固安装到摄像机的底部。（图3）

从后部沿肩托套件的凹槽向前滑动摄像机，直到听到“咔嗒”的到位声。（图4）

安装前，应确认滑轨锁定旋钮已经释放。

调整摄像机的滑动位置以保持重量平衡，然后顺时针转动滑轨锁定旋钮加以锁定。（图1）

确认摄像机已牢固锁定。如果摄像机失衡或未牢固锁定，则摄像机可能会掉落，造成设备故障或人员伤害。

## 拆卸

逆时针方向转动滑轨锁定旋钮松开固定部位。（图1）

可通过向前拉动并转动来调整滑轨锁定旋钮的角度。

按照箭头指示的方向按压闭锁装置，滑动摄像机，从肩托套件上取下摄像机（图2）。（图4）

如果肩托安装在三脚架上，应锁定三脚架的摇摄锁杆和俯仰锁杆。否则可能会失去平衡并掉落，造成设备故障或人员伤害。

松开两只螺钉，将滑轨从摄像机底部拆下。（图3）

页面顶部