- 顶部
- 其他实用功能
- 设置时间数据
- 设置时间码

# 设置时间码

按〈TC〉按钮，显示TC画面。

通过时间码显示，在［DF/NDF］中选择［DF］或［NDF］。

在丢帧模式中设置［DF］推进时间码，在非丢帧模式中设置［NDF］推进时间码。但应注意，在24p（23.98p）的［NDF］模式下时间码始终运行。

选择［SET］。

将显示［SET TC］画面。

使用飞梭旋钮设置时间码。

按飞梭旋钮确认时间码设定值。

可设置时间码的范围

59.94i、29.97p、59.94i | 00:00:00:00 至 23:59:59:29
23.98p、24.00p | 00:00:00:00 至 23:59:59:23
50.00p、25.00p、50.00i | 00:00:00:00 至 23:59:59:24

注意

- 如果未按飞梭旋钮即退出时间码设置画面，则将禁用该设定值。

## 电池更换期间的时间码功能

即使在电池更换期间，备份机制仍起作用，从而让时间码发生器能够继续工作。

更改系统模式的各个项目后，自由运行的时间码可能会有偏移。再次打开电源并确认时间码，如有必要可重新设置。

## 可变帧频下的时间码

- 在可变帧频录制期间，时间码固定为［REC RUN］，按系统频率［FREQUENCY］和录制帧频［FPS］速度累计。

  例如，当［FREQUENCY］为［24.00p］且［FPS］为［60fps］时，时间码每秒累计60/24（2秒12帧）。

- 从录制开始时间起，来自〈TC IN/OUT〉端子或〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子的时间码输出将按1倍速度累计。

  当录制暂停时，时间码固定为最后记录的值。

页面顶部