- 顶部
- 其他实用功能
- 设置时间数据
- 如何输入用户比特

# 如何输入用户比特

通过设置用户比特，可录制长度最大为八位（十六进制）的提示（日期和时间）等信息。

将［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［TC］ → ［UB MODE］设为［USER］。

从［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［TC］中选择［SET UB］。

显示用户比特设置画面。

使用飞梭旋钮设置用户比特。

每项设置两位数。

按飞梭旋钮确认用户比特设定值。

注意

- 如果未按飞梭旋钮即退出用户比特设置画面，则将禁用该设定值。

## 存储器的用户比特保留

自动记录用户比特设置，即使电源关闭也会予以保留。

## 帧频信息

帧频、图像下拉以及时间码/用户比特之间的关系如下。

右6位的校验信息

REC标记

固定值

帧频

摄像机视频模式

- 摄像机视频模式

  根据［FREQUENCY］和［VFR］的设置，显示存在差异。

  ［FREQUENCY］ | ［VFR］
  --- | ---
  ［ON］ | 当［OFF］或［VFR］为［ON］，且［FPS］与［FREQUENCY］相同时
  ［23.98p］ | D | C
  ［24.00p］ | F | E
  ［29.97p］ | 9 | 8
  ［59.94p］ | 9 | 8
  ［25.00p］ | B | A
  ［50.00p］ | B | A
  ［59.94i］ | — | 0
  ［50.00i］ | — | 2

页面顶部