- 顶部
- 准备
- 给内置电池充电

# 给内置电池充电

内置电池用于保持摄像机中设置的日期/时间。

如果摄像机超过约半年未开机，内置电池电量可能耗尽。

当电源开关设为〈 〉时，如果寻像器上显示［BACKUP BATT EMPTY］约五秒钟，则内置电池电量已耗尽。

请按以下步骤给内置电池充电。

确认电源开关已设为〈 〉。

将电池或外部直流电源连接到摄像机。

有关电池或外部直流电源连接的详细信息，请参阅“电源”。

使摄像机保持这种状态约四小时。

内置电池将会充满电。

内置电池充满电后，确保日期和时间以及时间码的设置正确。当警告显示栏中显示［INTERNAL CLOCK HAS RESET PLEASE SET TO CORRECT TIME］时，在INFO画面中打开［DIAGNOSTICS］，然后设置内部时钟的日期和时间。

将电源开关设为〈 〉，确认寻像器画面中不再显示［BACKUP BATT EMPTY］。

如果内置电池完成充电后仍然显示［BACKUP BATT EMPTY］，则需更换内置电池。请向经销商咨询。

页面顶部