- 顶部
- 维护
- 更新摄像机固件
- 更新固件

# 更新固件

更新固件时，需要使用SD存储卡。

使用摄像机或P2 Viewer Plus格式化SD存储卡。

图1

从网站下载固件。

https://pro-av.panasonic.net/

将下载的固件保存到SD存储卡上。

将包含固件的SD存储卡插入副插槽。

打开电源。

按〈INFO〉按钮，显示INFO画面。（图1）

选择［VERSION］。

按飞梭旋钮。

出现［UPDATE］时，选择［UPDATE］ → ［OK］。

开始固件更新。请勿在完成更新前关闭电源。

注意

- 更新所需的时间约为30分钟。更新期间需提供无间断的电源。使用外部直流电源而非电池。

- 更新期间（卡存取LED闪烁时）请勿取出SD存储卡。与摄像机的通信可能中断，从而可能导致摄像机故障。

- 即使卡插槽盖打开，仍可进行更新。

- 即使显示［REC IMPOSSIBLE］错误，当固件保存在SD存储卡的指定文件夹时，仍可进行更新。

- 也可通过［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［INFORMATION］ → ［UPDATE］进行更新。

- 若已设置CSS密码，请输入CSS密码。

页面顶部