- 顶部
- 其他实用功能
- 处理设置数据
- 执行SD存储卡的操作

# 执行SD存储卡的操作

如果插入了在摄像机之外的设备上采用SD/SDHC/SDXC标准以外的标准格式化的SD存储卡，则不能执行文件的［LOAD］或［SAVE］操作。请重新格式化SD存储卡。

## 格式化SD存储卡

在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［CARDS/MEDIA］ → ［FORMAT MEDIA］选择［SUB SLOT］，然后按飞梭旋钮。

显示确认画面。

在确认画面中选择［YES］，然后按飞梭旋钮。

未格式化时，选择［NO］，然后按飞梭旋钮。

显示完成消息时，选择［OK］，然后按飞梭旋钮。

注意

- 作为格式化结果而删除的数据不能被恢复。格式化之前必须检查数据。

## 保存和读取设置文件

可将指定的菜单项目保存到SD存储卡并读入摄像机。

在SD存储卡上保存时有两种操作方式：［SAVE（SD CARD）］将覆盖现有文件，［SAVE AS（SD CARD）］将新建文件。

## 在SD存储卡上覆盖并保存设置文件

在［MENU］ → ［FILE］ → ［SETUP FILE］选择［SAVE（SD CARD）］，然后按飞梭旋钮。

显示SD存储卡中目前保存的设置文件的列表。

在文件列表中选择要覆盖并保存的文件。

显示文件名输入画面和键盘。

使用键盘输入需设置的文字。

如果修改了文件名，将保存为新文件。

使用飞梭旋钮选择［OK］，然后按飞梭旋钮。

显示确认画面。

选择［YES］，然后按飞梭旋钮。

文件得到保存，文件列表得到更新。

## 在SD存储卡上将设置文件保存为新文件

在［MENU］ → ［FILE］ → ［SETUP FILE］选择［SAVE AS（SD CARD）］，然后按飞梭旋钮。

显示文件名和标题输入画面以及键盘。

出厂设置显示带月/日/小时/分钟的标题名称和文件名。

用键盘输入需设置的文字。

使用飞梭旋钮选择［确定］，然后按飞梭旋钮。

显示确认画面。

选择［YES］，然后按飞梭旋钮。

开始保存文件。

显示完成消息时，选择［OK］，然后按飞梭旋钮。

如显示错误信息，请参阅“错误信息指示的错误情形”。

注意

- 本摄像机上保存的设置文件不能在其他摄像机中使用。

- 其他摄像机上保存的设置文件也不能在本摄像机中使用。

- 即使卡插槽盖被打开，仍然可以操作设置文件和场景文件。

- 即使显示［REC IMPOSSIBLE］错误，仍然可以操作设置文件和场景文件。

## 载入SD存储卡中写入的设置数据

在［MENU］ → ［FILE］ → ［SETUP FILE］选择［LOAD（SD CARD）］，然后按飞梭旋钮。

显示SD存储卡中指定文件夹中保存的设置文件的列表。

选择要加载的文件名，然后按飞梭旋钮。

显示确认画面。

如果在确认画面上显示［SYSTEM RESTART］，摄像机将在载入完成后重新启动。

选择［YES］，然后按飞梭旋钮。

开始载入文件。

如显示错误信息，请参阅“错误信息指示的错误情形”。

页面顶部