- 顶部
- 概要
- 使用摄像机之前

# 使用摄像机之前

#### 使用摄像机之前，务必确认内置电池电量充足并设置日期/时间。

如果内置电池电量耗尽，摄像机的内部时钟将被重置。这可能造成无法正确地记录剪辑的元数据，以及在缩略图画面中不能正确地显示剪辑。

使用之前确认内置电池电量充足。（给内置电池充电）

此外，设置正确的日期/时间。（设置内部时钟的日期/时间）

#### 请勿在充满油污烟雾或灰尘的地方使用本机。

如果小颗粒或其他异物进入本产品，可能会对性能造成不良影响。

在使用舞台烟雾等特效的环境中，请务必特别地小心。

#### 丢弃存储卡或将其转让给他人时应保持谨慎

使用摄像机或电脑的功能格式化存储卡或删除数据只会更改文件管理信息，不会完全擦除存储在卡上的数据。丢弃这些卡或将其转让给他人时，请将其物理损毁或使用电脑专用数据删除程序（市售）来完全删除数据。用户自行负责管理存储在自己存储卡中的数据。

#### 控制面板和寻像器

- 如果让同一图像或同一段文字在控制面板上显示较长一段时间，图像可能会“烧屏”。让摄录一体机关机几小时后，其将恢复正常。

- 控制面板的液晶屏在极端温差的地方会形成结露。如果发生这种情况，可用柔软的干布进行擦拭。

- 如果摄录一体机非常冰凉，刚刚开机后，控制面板将比正常时稍暗。当内部温度上升后，将恢复到正常亮度。

- 由于寻像器使用有机EL，如果让同一图像或同一段文字显示较长一段时间，图像可能会“烧屏”。但录制的图像并不存在任何问题。

  可通过关闭屏幕、使用目镜传感器等操作切换画面。

- 控制面板和寻像监视器（有机EL）是高精度管理的器件，因此至少99.99%的点为有效像素，至多有0.01%的点为无效的像素并始终点亮。因此，这并非故障，也不会对录制的图像造成任何影响。

#### 请勿将镜头和寻像器的目镜朝向太阳。

否则会损坏内部部件。

#### GPS

GPS（Global Position System）卫星由美国联邦政府管理，其精度有些时候是经过有意调整的。

请在视野开阔，无诸如屋顶、数目等障碍物干扰的位置进行定位。

根据周围的环境和时间，定位有时可能会耗时较久，且可能会出现较大的误差。

#### 关于激光束的注意事项

如果图像传感器受到激光束的照射，则图像传感器可能会受损。

在使用激光设备的环境中拍摄时，应多加小心，以免激光束照射到镜头。

#### 注意下列要点。

- 如果您准备录制重要的影像，请务必预先拍摄部分测试片段来验证图像和声音均能录制正常。

- 对于因摄像机或使用的P2卡故障导致的视频或音频录制错误，我们概不负责。

- 在录制前，请设置并检查日历和时区。（设置内部时钟的日期/时间）此类设置可影响到录制内容的管理和播放顺序。

#### 关于本产品的软件信息

1. 本产品含有经GNU General Public License（GPL）和GNU Lesser General Public License（LGPL）授权的软件，由此获知用户拥有获取、再工程和再发布此类软件源代码的权利。

2. 本产品含有经MIT-License授权的软件。

3. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

4. 本产品含有经OpenBSD License授权的软件。

5. This product includes PHP, freely available from <http://www.php.net/>.

6. This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

7. 本产品包含经MOZILLA PUBLIC LICENSE授权的软件。

关于以上描述（原版以英文提供）及如何获取源代码的详细信息，请访问下列网站：

https://pro-av.panasonic.net/

我们不接受关于用户获取源代码详细信息的咨询。

#### 安装USB驱动程序时的注意事项

有关驱动程序的最新信息，请访问以下网站：

https://pro-av.panasonic.net/

- 通过该网站将所需的驱动程序安装到电脑上。

- 有关驱动程序安装步骤的详情，请参阅网站上的安装手册。

页面顶部