- 顶部
- 音频录制
- 准备音频输入
- 使用音频设备

# 使用音频设备

1. 〈INPUT 3〉端子

2. 〈INPUT 4〉端子

使用XLR电缆将音频设备连接到〈INPUT 3〉或〈INPUT 4〉端子。

根据XLR电缆连接的声道，在控制面板音频输入中选择［INPUT3］和［INPUT4］。

在［MENU］ → ［AUDIO SETTINGS］ → ［AUDIO INPUT］ → ［INPUT 3 LINE/MIC SEL］和［INPUT 4 LINE/MIC SEL］中选择［LINE］。

## 设置控制面板

按〈HOME〉按钮，显示HOME画面。

从［SYSTEM］ →［AUDIO］中选择［AUDIO IN］。

在［CH1 IN］中选择［INPUT3］，在［CH2 IN］中选择［INPUT4］。

如需将使用〈INPUT 3〉/〈INPUT 4〉端子的立体声话筒音频输入录制到声道3/4，在［MONITOR SEL］中切换到［CH3/4］，然后在［CH3 IN］中选择［INPUT3］并在［CH4 IN］中选择［INPUT4］。

页面顶部