- 顶部
- 操作
- 控制面板操作方法
- 卡状态显示

# 卡状态显示

1. 录制状态显示

   顶部：主插槽录制状态显示

   - ［REC］：正在录制

     ：未录制音频时

   底部：副插槽录制状态显示

   - ［REC］：正在录制

2. 介质可用空间显示

   顶部：主插槽介质剩余容量显示

   底部：副插槽介质剩余容量显示

   - ［min］：剩余容量（0至999分钟，超过999分钟时显示［999min］）

   - ［END］：没有剩余可用空间

   - ［WP］：写保护

   - ［OPEN］：由于卡插槽盖打开，不能进行录制。

   - ［ERR］：插入的卡无法用于录制

     在INFO画面打开［DIAGNOSTICS］画面或［MEDIA］画面后可确认错误信息等卡的详细状态。

3. 编解码器显示

   顶部：主插槽编解码器显示（［MAIN CODEC］和［PROXY CODEC］设定值）

   底部：副插槽编解码器显示（［PROXY CODEC］设定值）

   - ［NO REC］：此模式不能进行低码流素材录制

4. 电源显示

   详情请参阅“电源显示”。

5. 音频电平表显示

   - 声道显示

     ［1］/［2］或［3］/［4］

   - 电平表显示

     显示电平，以19个电平条表示。（2 dB增量）

   - 标准电平条

     在−18 dB位置或−20 dB位置

     ［MENU］ → ［AUDIO SETTINGS］ → ［AUDIO LEVEL］ → ［HEADROOM］中的设置为标准设置。

6. 警告/错误显示

   ：警告（以下情况下在时间码显示窗口显示详情）

   - ［SYSTEM ERROR !］

   - ［TURN POWER OFF !］

   - ［REC WARING !］

   - ［CARD ERROR !］（停止录制时）

   - ［TEMPORARY PAUSE］

   ：注意

7. 时间码显示

   - ［TCG 12:59:59:20］：显示时间码生成值。

   - ［UBG AB CD EF 98］：显示用户比特生成值。

   - ［Dur.00:59:59:23］：显示时长。

8. CAM INDEX/REEL编号录制方法显示

   - F：记录为文件名。

   - M：在元数据中记录为［USER CLIP NAME］的［TYPE3］。

9. CAM INDEX/REEL编号

   显示CAM INDEX、REEL 数量以及剪辑数。

10. SDI信号的系统频率/录制状态

    - 显示在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［FREQUENCY］中设置的系统频率。

    - 在SDI信号RAW输出期间或当［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［SDI OUT］ → ［SDI REC REMOTE］设为［ON］时，在录制时显示［SDI REC］。

11. 锁定显示/网络状态显示

    因〈LOCK〉开关禁用按钮操作时显示。

    即使在开启锁定期间，〈REC〉按钮仍处于启用状态。

    - ［REMOTE］：从ROP等网络应用控制摄像机时显示。显示［REMOTE］时，可使用〈REC〉按钮，但在控制面板中的操作受到限制。

    使用有线LAN时

    - （无显示）：无兼容设备。

    - （白色）：工作正常，但未连接。

    - （黄色）：工作正常。已连接设备。

    - （红色）：发生错误。

    使用无线LAN时

    - （灰色）：无兼容设备。

    - （白色）：工作正常，但未连接。

    - （黄色）：工作正常。已连接设备。

    - （红色）：发生错误。

    使用4G/LTE时（状态条显示信号状态的变化）

    - （灰色）：无兼容设备。

    - （白色）：工作正常，但未连接。

    - （黄色）：工作正常。已连接设备。

    - （红色）：发生错误。

## 电源显示

显示电池和外部直流电源的连接状态和剩余电量。

剩余电量信息使用“%”显示（如有）。如不能显示“%”，则显示为电压“V”。

当电量用完时，用红色字体显示［EMP］；当电量接近用完时，用黄色字体显示［LOW］。

将外部电源连接到〈DC IN〉端子时，在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［POWER MANAGEMENT］ → ［DC IN SOURCE］中选择与电源匹配的［DC POWER SUPPLY］或［BATTERY］。

1. 〈DC IN〉电源显示

   当AC适配器（［DC POWER SUPPLY］）连接到〈DC IN〉端子时显示此图案。

2. 〈DC IN〉电源显示

   当电池连接到〈DC IN〉端子时显示此图案。

3. 电池显示

   当电池连接到电池座时显示此图案。

4. 电池和〈DC IN〉电源显示

   当电池连接到电池座且AC适配器（［DC POWER SUPPLY］）连接到〈DC IN〉端子时显示此图案。

5. 电池和〈DC IN〉电源显示

   当电池连接到电池座且另一电池连接到〈DC IN〉端子时显示此图案。

页面顶部