- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 双重记录

# 双重记录

摄像机带有两部内置录像机。

副插槽

主插槽

#### 主录像机

卡插槽 | P2卡插槽（主插槽）
兼容存储卡 | expressP2存储卡 P2存储卡（具有某些限制）

- 采用4K格式、ProRes格式、［AVC-Intra2K 444］格式、［AVC-Intra444］格式或启用可变帧频功能时，不能使用P2存储卡。

  但如果［MAIN PIXEL］设为［1920×1080］且［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra100］，即使启用可变帧频功能，仍然可使用F系列P2存储卡。

- 不能使用2 GB的P2存储卡。

- R、A和E系列的P2存储卡不能用于1080/59.94p和1080/50p。

  但当［MAIN CODEC］设为［AVC-LongG25］时，可以使用它们。

#### 副录像机

卡插槽 | SD存储卡槽（副插槽）
兼容存储卡 | SD存储卡（无法在等级低于Class10的SD存储卡上记录低码流素材。等级低于Class10的SD存储卡可用于文件操作。） microP2存储卡（64 GB）（无法在32 GB卡上记录低码流素材）。

- 可使用副录像机录制低码流素材数据。

- 副录像机具有两种类型的操作模式。使用［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［VFR PROXY REC］设置模式。

  - ［NORMAL+Audio］：采用系统频率帧频进行录制。声音信号也将被录制。

  - ［VFR up to 60p（50p）］：通过与主录像机的［VFR］设置同步以采用可变帧频进行录制。当［VFR］设为［ON］时，声音信号不会被录制。

  - 当［PROXY SLOT］设为［MAIN & SUB］或［MAIN］时，不能选择［NORMAL+Audio］。

  - 当［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］或［1920×1080 CROP］时，不能选择［VFR up to 60p（50p）］。

  - 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra100］且［VFR］设为时［ON］，不能选择［NORMAL+Audio］。

- 在下列情况下不能录制低码流素材数据。

  - 当［MAIN PIXEL］设为［1920×1080 CROP］，［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra100］且［VFR］设为［ON］时

- 在下列情况下不能在SDHC存储卡中录制低码流素材数据。

  - 当［MAIN CODEC］设为ProRes格式时

  - 当［VFR］设为［ON］，且［VFR PROXY REC］设为［NORMAL+Audio］时

- 不能单独使用副录像机进行录制。

- 副插槽还具有以下文件操作功能。

  - 设置文件

  - 场景文件

  - 3D LUT文件

  - CDL文件

  - 固件

  - 元数据文件

- 在下列情况下，即使插入P2卡也不能进行录制。

  - 当SD存储卡未插入且副录像机的［PROXY CODEC］设为［AVC-Proxy G6］

文件名样式
页面顶部