- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［SCENE FILE SETTINGS］

# ［SCENE FILE SETTINGS］

设置摄像机视频的详细画质调整。

仅当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［COLOR SETTINGS］ → ［MAIN］设为除［V-Log］之外的任何项目时启用［WHITE］/［BLACK］/［EI］。

项目 | 设置说明
--- | ---
［NAME EDIT］ | 编辑场景文件菜单中选定的场景文件的名称。（最多八个字符）
［SCENE DATA］ | ［LOAD］ | 选择和读取在摄像机内存中保存的场景文件。 ［YES］、［NO］
| ［SAVE］ | 通过指定标题和文件编号，将当前设置值作为场景文件保存在摄像机内存中。 ［YES］、［NO］
| ［INITIALIZE］ | 将所选场景文件（一至五）恢复为出厂设置。 ［YES］、［NO］
［WHITE］ | ［AWB］ | 执行自动白平衡。 ［EXECUTE］、［CANCEL］
| ［VALUE］ | 最多可在12个已注册值中选择一个值。 可在出厂设置中选择的预设值为［3200K+0.0GMg］、［4300K+0.0GMg］、［5600K+0.0GMg］和［6300K+0.0GMg］。 出厂设置： ［3200K+0.0GMg］
| ［ADD］ | 在列表中新注册值。可通过［VALUE］选择新注册的值。如果已注册12个编号，则替换当前选择的值。
| ［DELETE］ | 从列表删除。仅有一个已注册值时不能进行删除。 ［YES］、［NO］
| ［R GAIN］ | 调整Rch增益。 ［−200］ - ［200］ 出厂设置： ［0］
| ［G GAIN］ | 调整Gch增益。 ［−200］ - ［200］ 出厂设置： ［0］
| ［B GAIN］ | 调整Bch增益。 ［−200］ - ［200］ 出厂设置： ［0］
| ［AWB OFFSET］ | 设置执行自动白平衡时的Rch增益、Gch增益和Bch增益值。 ［ON］：保持并增加执行自动白平衡后的［R GAIN］、［G GAIN］和［B GAIN］的值。 ［OFF］：重置执行自动白平衡后的［R GAIN］、［G GAIN］和［B GAIN］的值。 出厂设置： ［OFF］
| ［SHOCKLESS WHITE］ | 设置切换预设值时的过渡时间。 ［OFF］：立即切换预设值。 ［1］：约一秒钟后切换。 ［2］：约两秒钟后切换。 ［3］：约五秒钟后切换。 出厂设置： ［OFF］
［BLACK］ | ［ABB］ | 执行自动黑平衡。执行自动黑平衡时，请将镜头盖安装到镜头上，以防光线进入图像传感器。 ［EXECUTE］、［CANCEL］
| ［M.PED］ | 设置主消隐电平。 ［−100］ - ［100］ 出厂设置： ［0］
| ［R PED］ | 调整Rch消隐电平。 ［−100］ - ［100］ 出厂设置： ［0］
| ［G PED］ | 调整Gch消隐电平。 ［−100］ - ［100］ 出厂设置： ［0］
| ［B PED］ | 调整Bch消隐电平。 ［−100］ - ［100］ 出厂设置： ［0］
| ［ABB OFFSET］ | 设置调整自动黑平衡后的Rch、Gch和Bch消隐电平。 ［ON］：保持并增加执行自动黑平衡后的［R PED］、［G PED］和［B PED］的值。 ［OFF］：重置执行自动黑平衡后的［R PED］、［G PED］和［B PED］的值。 出厂设置： ［OFF］
［EI］ | ［MODE］ | 切换EXPOSURE INDEX控制单位。 ［ISO］、［dB］ 出厂设置： ［ISO］
| ［ISO SELECT］ | 选择ISO的操作。 ［NATIVE ONLY］、［800BASE］、［5000BASE］ 出厂设置： ［NATIVE ONLY］
| ［NATIVE ISO］ | 设置选择［NATIVE ONLY］时的值。 ［800ISO］、［5000ISO］ 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］且［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］时，此项目为［400ISO］或［2500ISO］。 出厂设置： ［800ISO］
| ［800BASE ISO］ | 设置选择［800BASE］时的值。 ［200ISO］、［250ISO］、［320ISO］、［400ISO］、［500ISO］、［640ISO］、［800ISO］、［1000ISO］、［1250ISO］、［1600ISO］、［2000ISO］、［2500ISO］、［3200ISO］、［4000ISO］、［5000ISO］、［6400ISO］、［8000ISO］、［10000ISO］、［12800ISO］ 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］且［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］时，此项目为［200ISO］、［250ISO］、［320ISO］、［400ISO］、［500ISO］、［640ISO］、［800ISO］、［1000ISO］、［1250ISO］、［1600ISO］、［2000ISO］、［2500ISO］、［3200ISO］、［4000ISO］、［5000ISO］或［6400ISO］。 出厂设置： ［800ISO］
| ［5000BASE ISO］ | 设置选择［5000BASE］时的值。 ［1250ISO］、［1600ISO］、［2000ISO］、［2500ISO］、［3200ISO］、［4000ISO］、［5000ISO］、［6400ISO］、［8000ISO］、［10000ISO］、［12800ISO］ 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］且［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］时，此项目为［1250ISO］、［1600ISO］、［2000ISO］、［2500ISO］、［3200ISO］、［4000ISO］、［5000ISO］或［6400ISO］。 出厂设置： ［5000ISO］
| ［GAIN MODE］ | 设置选择［dB］时的操作。 ［NORMAL］、［HIGH］ 出厂设置： ［NORMAL］
| ［GAIN SELECT］ | 设置选择［dB］时的值。 ［−12dB］、［−10dB］、［−8dB］、［−6dB］、［−4dB］、［−2dB］、［0dB］、［2dB］、［4dB］、［6dB］、［8dB］、［10dB］、［12dB］、［14dB］ 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］且［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］时，此项目为［−8dB］、［−6dB］、［−4dB］、［−2dB］、［0dB］、［2dB］、［4dB］、［6dB］、［8dB］、［10dB］、［12dB］或［14dB］。 当［GAMMA］ → ［GAMMA SELECT］设为［VIDEO45］/［VIDEO50］/［BC GAMMA］时 此项目设为［−6dB］、［−4dB］、［−2dB］、［0dB］、［2dB］、［4dB］、［6dB］、［8dB］、［10dB］、［12dB］、［14dB］、［16dB］、［18dB］或［20dB］。 同样，当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra-LT］且［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］时，此项目为［−6dB］、［−4dB］、［−2dB］、［0dB］、［2dB］、［4dB］、［6dB］、［8dB］、［10dB］、［12dB］、［14dB］。 出厂设置： ［0dB］
| ［GAIN OFFSET SW］ | 设置在选择［dB］时是否执行控制微调。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［GAIN OFFSET LEVEL］ | 设置微调等级。 ［0.0dB］ - ［0.9dB］（0.1 dB步进） 出厂设置： ［0.0dB］
［GAMMA］ （［GAMMA］） | ［GAMMA SELECT］ | 选择伽马模式。 仅当［MAIN］设为［SHADING］时，才能选择［V-Log］、［BC GAMMA］或［HLG］。 ［V-Log］：这是可实现色调和大宽容度的伽玛曲线。 ［V-709］：这是相当于Varicam标准CINE-LIKE的伽马曲线。可实现在监视器上预览的色调最佳效果。 ［V-406060］：宽容度为14+Stop的VARICAM-LOOK伽马曲线。此设置主要涉及对比度。 ［V-452080］/［V-452080L］：宽容度为14+Stop的VARICAM-LOOK伽马曲线。此设置主要涉及松软的纹理。 ［VIDEO45］：动态范围为600%的BC-LOOK伽马曲线。 ［VIDEO50］：动态范围为600%的BC-LOOK伽马曲线。此设置主要涉及对比度。 ［BC GAMMA］：动态范围为600%的伽玛曲线。可在［0.150］至［0.750］范围内调整伽玛系数。 ［HLG］：动态范围为1600%的混合记录伽玛曲线。 自动设置与BT.2020等效的色彩范围。 当将动态范围限制在1200%时，在［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］ → ［HLG KNEE］中进行调整。 出厂设置： ［V-709］
| ［MASTER GAMMA］ | 调整伽玛特征。 ［0.150］ - ［0.750］ 出厂设置： ［0.450］
| ［R GAMMA］ | 根据主伽玛调整红色的伽玛特征。 ［−75］ - ［+75］ 出厂设置： ［0］
| ［B GAMMA］ | 根据主伽玛调整蓝色的伽玛特征。 ［−75］ - ［+75］ 出厂设置： ［0］
［BLACK GAMMA］ | ［SW］ | 启用/禁用黑伽玛。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［BLACK R GAMMA］ | 根据主伽玛调整黑色周围红色的伽玛特征。 仅当［GAMMA SELECT］设为［BC GAMMA］时，才能控制。 ［−20］ - ［+20］ 出厂设置： ［0］
| ［BLACK MASTER GAMMA］ | 调整黑色周围的伽玛特征。 ［−48］ - ［+48］ 出厂设置： ［0］
| ［BLACK B GAMMA］ | 根据主伽玛调整黑色周围蓝色的伽玛特征。 ［−20］ - ［+20］ 出厂设置： ［0］
［KNEE］ （［KNEE］） | ［KNEE SW］ | 启用/禁用拐点功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［KNEE MODE］ | 设置拐点操作模式。 ［D RANGE］：确定可由［KNEE SLOPE］值表示的动态范围。即使［KNEE POINT］值改变，可以表示的动态范围也不会改变。 ［PRESS］：通过［KNEE SLOPE］值确定信号压缩率。如果［KNEE POINT］值改变，可以表示的动态范围值也将改变。 出厂设置： ［D RANGE］
| ［KNEE POINT］ | 设置拐点的位置。 ［75%］ - ［109%］（1%步进） 出厂设置： ［85%］
| ［KNEE SLOPE］ | 设置拐点倾角。 ［0］ - ［100］ 出厂设置： ［100］
［HLG KNEE］ | ［KNEE SW］ | 当［GAMMA SELECT］设为［HLG］时，启用/禁用拐点功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［KNEE POINT］ | 当［GAMMA SELECT］设为［HLG］时，设置拐点的位置。 ［55%］ - ［100%］（1%步进） 出厂设置： ［55%］
| ［KNEE SLOPE］ | 当［GAMMA SELECT］设为［HLG］时，设置拐点斜率。 ［0］ - ［100］ 出厂设置： ［10］
［WHITE CLIP］ （［WHITE CLIP］） | ［SW］ | 切换启用/禁用白电平切割功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［LEVEL］ | 设置白电平切割功能的等级。 ［90%］ - ［109%］ 出厂设置： ［109%］
［DETAIL］ | ［SW］ | 切换启用/禁用细节功能。 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra4K-LT］或［AVC-Intra2K-LT］时，禁用细节功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［CORING］ | 设置细节信号的提取量。 ［0］ - ［60］ 出厂设置： ［1］
| ［MASTER LEVEL］ | 设置细节信号的效果电平。 ［−31］ - ［31］ 出厂设置： ［0］
| ［FREQUENCY］ | 设置细节厚度。 ［1］ - ［3］ 出厂设置： ［3］
［SKIN DETAIL］ （［SKIN DETAIL］） | ［SW］ | 切换启用/禁用肤色细节功能。 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra4K-LT］或［AVC-Intra2K-LT］时，禁用肤色细节功能。 ［OFF］、［ON］ 出厂设置： ［OFF］
| ［TABLE SELECT］ | 选择肤色细节表。 ［A］、［B］、［C］、［A+B］、［A+C］、［B+C］、［A+B+C］ 出厂设置： ［A］
| ［GET］ | 设置是否将画面中心颜色注册为皮肤色调细节所要应用的颜色。 ［EXECUTE］、［CANCEL］
| ［ZEBRA SW］ | 设置是否将斑马纹信号叠加到皮肤色调细节所要应用的颜色。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［EFFECT LEVEL］ | 设置皮肤色调细节的有效电平。数值越大，效果越明显。 ［0］ - ［31］ 出厂设置： ［16］
| ［DETECT TABLE］ | 选择显示皮肤色调细节的被摄物的皮肤色调表。 ［A］、［B］、［C］ 出厂设置： ［A］
| ［- I CENTER］ | 设置上I轴的中心位置（设置显示皮肤色调的区域）。 ［0］ - ［255］ 出厂设置： ［35］
| ［- I WIDTH］ | 设置显示对焦［- I CENTER］的上I轴皮肤色调的区域的宽度。 ［0］ - ［255］ 出厂设置： ［55］
| ［- Q WIDTH］ | 设置显示对焦［- I CENTER］的上Q轴皮肤色调的区域的宽度。 ［0］ - ［127］ 出厂设置： ［22］
| ［- Q PHASE］ | 设置显示Q轴相关皮肤色调的区域的宽度。 ［0］ - ［255］ 出厂设置： ［0］
［CHROMA］ | ［LEVEL］ | 设置PR和PB信号的色度电平。 ［OFF］、［−99%］ - ［99%］ 出厂设置： ［0%］
| ［PHASE］ | 微调PR和PB信号的色度相位。 ［−31］ - ［31］ 出厂设置： ［0］
［LINEAR MATRIX］ （［LINEAR MATRIX］） | ［SW］ | 启用/禁用线性矩阵功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［（R-G）_N］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（R-G）_P］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（R-B）_N］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（R-B）_P］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（G-R）_N］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（G-R）_P］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（G-B）_N］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（G-B）_P］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（B-R）_N］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（B-R）_P］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（B-G）_N］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
| ［（B-G）_P］ | 调整线性矩阵。 ［−127］ - ［127］ 出厂设置： ［0］
［COLOR CORRECTION］ （［COLOR CORRECTION］） | ［SW］ | 启用/禁用色彩校正功能。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［R（SAT）］ | 校正红色色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［R（PHASE）］ | 校正红色色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P1（SAT）］ | 校正红色与“红色与黄色间色”之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P1（PHASE）］ | 校正红色与“红色与黄色间色”之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P2（SAT）］ | 校正红色和黄色之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P2（PHASE）］ | 校正红色和黄色之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P3（SAT）］ | 校正黄色与“黄色与红色间色”之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P3（PHASE）］ | 校正黄色与“黄色与红色间色”之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Yl（SAT）］ | 校正黄色色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Yl（PHASE）］ | 校正黄色色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P4（SAT）］ | 校正黄色与“黄色与绿色间色”之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P4（PHASE）］ | 校正黄色与“黄色与绿色间色”之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P5（SAT）］ | 校正品黄色和绿色之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P5（PHASE）］ | 校正品黄色和绿色之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P6（SAT）］ | 校正“黄色与绿色间色”与绿色之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P6（PHASE）］ | 校正“黄色与绿色间色”与绿色之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［G（SAT）］ | 校正绿色色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［G（PHASE）］ | 校正绿色色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P7（SAT）］ | 校正绿色与“绿色与青色间色”之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P7（PHASE）］ | 校正绿色与“绿色与青色间色”之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P8（SAT）］ | 校正绿色和青色之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P8（PHASE）］ | 校正绿色和青色之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P9（SAT）］ | 校正“绿色与青色间色”与青色之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P9（PHASE）］ | 校正“绿色与青色间色”与青色之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Cy（SAT）］ | 校正青色色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Cy（PHASE）］ | 校正请色色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P10（SAT）］ | 校正青色与“青色与蓝色间色”之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P10（PHASE）］ | 校正青色与“青色与蓝色间色”之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P11（SAT）］ | 校正青色和蓝色之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P11（PHASE）］ | 校正青色和蓝色之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P12（SAT）］ | 校正“青色与蓝色间色”与蓝色之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P12（PHASE）］ | 校正“青色与蓝色间色”与蓝色之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［B（SAT）］ | 校正蓝色色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［B（PHASE）］ | 校正蓝色色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P13（SAT）］ | 校正蓝色与“蓝色与品红色间色”之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P13（PHASE）］ | 校正蓝色与“蓝色与品红色间色”之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P14（SAT）］ | 校正蓝色和品红色之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P14（PHASE）］ | 校正蓝色和品红色之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P15（SAT）］ | 校正“蓝色与品红色间色”与品红色之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P15（PHASE）］ | 校正“蓝色与品红色间色”与品红色之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Mg（SAT）］ | 校正品红色色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［Mg（PHASE）］ | 校正品红色色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P16（SAT）］ | 校正品红色与“品红色与红色间色”之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P16（PHASE）］ | 校正品红色与“品红色与红色间色”之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P17（SAT）］ | 校正品红色和红色之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P17（PHASE）］ | 校正品红色和红色之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P18（SAT）］ | 校正“品红色与红色间色”与红色之间的色彩饱和度。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］
| ［P18（PHASE）］ | 校正“品红色与红色间色”与红色之间的色调。 ［−63］ - ［63］ 出厂设置： ［0］

页面顶部