- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 色彩设置
- COLOR画面设置

# COLOR画面设置

可在COLOR画面中进行以下设置。还可以在［MENU］中进行设置。

- ［MAIN COLOR］：主录制的色彩设置

- ［Grading SEL］：分级功能设置

- ［PROXY COLOR］：低码流素材录制的色彩设置

- ［3D LUT］：3D LUT功能的设置

- ［CDL］：CDL功能的设置

- ［SDI SET］：〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉/〈VF SDI〉端子的输出的色彩设置

  - 当［SDI RAW］设为除［OFF］之外的任何项目且［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［SDI OUT］ → ［RAW OUTPUT］设为［DUAL］时，［SDI OUT 1］和［SDI OUT 2］均显示为［RAW］。

  - 当［SDI RAW］设为除［OFF］之外的任何项目且［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［SDI OUT］ → ［RAW OUTPUT］设为［SINGLE］时，［SDI OUT 1］显示为［RAW］，［SDI OUT 2］显示为［-］。

  - 当［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［SDI OUT］ → [PROCESSED RAW SW]设为［ON］时，［SDI OUT 1］和［SDI OUT 2］都显示为［RAW］。

页面顶部