- 顶部
- 寻像器
- 寻像器状态显示
- 显示状态

# 显示状态

请参阅“状态显示（状态）”。

## 调整屏幕

按〈EVF MENU〉按钮。

屏幕上部显示屏幕调整项目。

转动飞梭旋钮选择想要调整的项目。

按飞梭旋钮。

转动飞梭旋钮进行调整。

按飞梭旋钮。

按〈EVF MENU〉按钮。

屏幕调整项目显示消失。

还可以在［EVF MENU］ → ［DISPLAY SETUP］中进行调整。

## 摄像机直接设置

可以直接操作寻像器设置以下的摄像机项目。

［FPS］/［SHUTTER］/［EI］/［WB］

按寻像器的〈CAM MENU〉按钮。

设置项目显示在屏幕下方。

转动飞梭旋钮选择想要设置的项目。

按飞梭旋钮。

转动飞梭旋钮选择设置细节。

按〈CAM MENU〉按钮。

注意

- 显示摄像机的［MENU］或［HOME］画面时，不能直接进行摄像机设置。

- 按〈SYSTEM CHK〉按钮，显示［HOME］画面。关于详细信息，请参阅“摄像机按钮操作”。

## 寻像器的［MENU］设置

通过操作寻像器操作可以直接设置摄像机的［MENU］。

按住寻像器的〈CAM MENU〉按钮至少2秒钟。

显示摄像机［MENU］。

［MENU］同时显示在摄像机的控制面板上。

## ［EVF MENU］操作

按住〈EVF MENU〉按钮至少2秒钟。

显示［EVF MENU］。

## ［EVF MENU］列表

#### ［DISPLAY SETUP］

项目 | 设置说明
--- | ---
［COLOR］ | 调整色阶。 ［−32］ - ［31］ 出厂设置： ［0］
［CONTRAST］ | 调整对比度。 ［−32］ - ［31］ 出厂设置： ［0］
［BRIGHT］ | 调整亮度。 ［−32］ - ［31］ 出厂设置： ［0］
［PEAKING］ | 调整寻像器中的图像轮廓。 ［0］ - ［9］ 出厂设置： ［0］
［R BRT］ | 调整红色亮度。 ［−32］ - ［31］ 出厂设置： ［0］
［G BRT］ | 调整绿色亮度。 ［−32］ - ［31］ 出厂设置： ［0］
［B BRT］ | 调整蓝色亮度。 ［−32］ - ［31］ 出厂设置： ［0］

#### ［SW MODE］

项目 | 设置说明
--- | ---
［FRONT TALLY］ | 启用/禁用前TALLY指示灯功能。 ［ON］/［OFF］ 出厂设置： ［ON］
［EYE SENSOR］ | 设置目镜传感器的灵敏度。 ［NORMAL］：根据目镜传感器显示寻像器画面。 ［1min］：释放目镜传感器后，寻像器画面继续显示一分钟。 ［5min］：释放目镜传感器后，寻像器画面继续显示五分钟。 出厂设置： ［NORMAL］
［B/W］ | 切换至黑白模式。 ［ON］：显示为全黑白。 ［OFF］：禁用黑白模式。 出厂设置： ［OFF］
［SCAN］ | 反转显示。 ［NORMAL］/［REVERSE］ 出厂设置： ［NORMAL］
［PIC. SIZE］ | 调整寻像器中显示的图像大小。 ［0］ - ［3］ 出厂设置： ［0］

#### ［USER SW 1］/［USER SW 2］

选择分配至〈EVF USER 1〉/〈EVF USER 2〉按钮的功能。

这是通用设置，在摄像机［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］中显示内容和进行设置。

设置说明
［CLEAN VIEW］：切换到仅显示视频，或叠加标记或指示灯显示。 ［MARKER］：显示/隐藏标记。 ［CENTER MARKER］：显示/隐藏中央标记。 ［SAFETY MARKER］：切换显示/隐藏安全标记。 ［FRAME MARK］：显示/隐藏帧标记。 ［USER BOX］：显示/隐藏用户框。 ［VF COLOR］：切换图像。 ［ZEBRA］：显示/隐藏斑马纹显示。 ［FALSE COLOR］：启用/禁用伪色模式。 ［EXPAND1］：切换启用/禁用放大功能1。 ［IN COLOR F.A.］：切换启用/禁用对焦颜色功能。 ［SQ. F.A.］：切换启用/禁用对焦方框功能。 ［MONO F.A.］：切换启用/禁用黑白显示功能。 ［SMOOTH MODE］：启用/禁用平滑模式。 ［WFM］：显示/隐藏波形监视器。 出厂设置： ［MARKER］

#### ［INFORMATION］

项目 | 设置说明
--- | ---
［OPERATION TIME］ | 显示寻像器有机EL面板的总显示时间。
［VERSION］ | 显示寻像器的固件版本。

页面顶部