- 顶部
- 操作
- 摄像机按钮操作

# 摄像机按钮操作

使用摄像机上的按钮可执行摄像机的基本操作。

连接或未连接控制面板时，某些按钮的操作有所不同。

1. 〈USER 1〉/〈PLAY〉按钮

   #### 连接控制面板时

   - 作为〈USER 1〉按钮时

     打开/关闭在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［USER SWITCHES］ → ［USER1］中选择的功能。

     但是，启用/禁用因分配的功能及其状态而异。

   - 禁用时

     - 当控制面板上显示菜单时

   #### 未连接控制面板时

   - 作为〈USER 1〉按钮时

     - 输出摄像机视频到与〈VF SDI〉端子连接的寻像器时

       打开/关闭在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［USER SWITCHES］ → ［USER1］中选择的功能。

       但是，启用/禁用因分配的功能及其状态而异。

   - 作为〈PLAY〉按钮时

     - 输出HOME画面或INFO画面到与〈VF SDI〉端子连接的寻像器时

       PLAY画面输出到寻像器。

     - 按〈SYSTEM CHK〉按钮将HOME画面输出连接到〈VF SDI〉端子的寻像器之后，按摄像机上的〈MENU〉按钮将菜单输出到寻像器时

       PLAY画面输出到寻像器。

   - 禁用时

     - 在播放期间

     - 按摄像机上的〈MENU〉按钮将菜单输出到连接到〈VF SDI〉端子的寻像器时。

2. 〈USER 2〉/〈INFO〉按钮

   #### 连接控制面板时

   - 作为〈USER 2〉按钮时

     打开/关闭在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［USER SWITCHES］ → ［USER2］中选择的功能。

     但是，启用/禁用因分配的功能及其状态而异。

   - 禁用时

     - 当控制面板上显示菜单时

   #### 未连接控制面板时

   - 作为〈USER 2〉按钮时

     - 输出摄像机视频到与〈VF SDI〉端子连接的寻像器时

       打开/关闭在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［USER SWITCHES］ → ［USER2］中选择的功能。

       但是，启用/禁用因分配的功能及其状态而异。

   - 作为〈INFO〉按钮时

     - 输出HOME画面或PLAY画面到与〈VF SDI〉端子连接的寻像器时

       INFO画面输出到寻像器。

     - 按〈SYSTEM CHK〉按钮将HOME画面输出连接到〈VF SDI〉端子的寻像器之后，按摄像机上的〈MENU〉按钮将菜单输出到寻像器时

       INFO画面输出到寻像器。

   - 禁用时

     - 在播放期间

     - 按摄像机上的〈MENU〉按钮将菜单输出到连接到〈VF SDI〉端子的寻像器时。

3. 〈USER 3〉/〈EXIT〉按钮

   #### 连接控制面板时

   - 作为〈USER 3〉按钮时

     打开/关闭在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［USER SWITCHES］ → ［USER3］中选择的功能。

     但是，启用/禁用因分配的功能及其状态而异。

   - 作为〈EXT〉按钮时

     - 按摄像机上的〈MENU〉按钮将菜单输出到连接到〈VF SDI〉端子的寻像器时。

       按此按钮将返回到上级菜单或取消值设置并返回。

   - 禁用时

     - 按控制面板上的〈MENU〉按钮显示菜单时

   #### 未连接控制面板时

   - 作为〈USER 3〉按钮时

     - 输出摄像机视频到与〈VF SDI〉端子连接的寻像器时

       打开/关闭在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［USER SWITCHES］ → ［USER3］中选择的功能。

       但是，启用/禁用因分配的功能及其状态而异。

   - 作为〈EXT〉按钮时

     - 输出菜单到与〈VF SDI〉端子连接的寻像器时

       按此按钮将返回到上级菜单或取消值设置并返回。

     - 输出HOME画面到与〈VF SDI〉端子连接的寻像器时

       摄像机视频输出到寻像器。

     - 输出PLAY画面或INFO画面到与〈VF SDI〉端子连接的寻像器时

       HOME画面输出到寻像器。

   - 作为停止按钮时

     - 在播放期间停止播放。

4. 〈SYSTEM CHK〉按钮

   #### 连接控制面板时

   禁用。

   #### 未连接控制面板时

   录制或显示菜单时禁用此按钮。

   - 输出摄像机视频到与〈VF SDI〉端子连接的寻像器时

     显示HOME画面。

   - 输出HOME画面到与〈VF SDI〉端子连接的寻像器时

     HOME画面被擦除，摄像机视频输出到寻像器。

   - 输出PLAY画面或INFO画面到与〈VF SDI〉端子连接的寻像器时

     PLAY画面或INFO画面被擦除，摄像机视频输出到寻像器。

   - 输出播放视频到与〈VF SDI〉端子连接的寻像器时

     播放停止，摄像机视频输出到寻像器。

5. 〈REC〉按钮

   在可进行录制期间，每次按下此按钮在录制/暂停之间切换。

6. 〈MENU〉按钮

   切换菜单显示/隐藏。

   #### 连接控制面板时

   在连接到〈VF SDI〉端子和控制面板的寻像器中显示菜单。

   #### 未连接控制面板时

   在连接到〈VF SDI〉端子的寻像器中显示菜单。

   #### 输出到监视器的菜单

   当［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［SDI OUT］ → ［MENU DISP］设为［ON］时，还显示输出到与〈SDI OUT 1〉端子连接的监视器的菜单。

   此时，当［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［SDI OUT］ → ［SDI OUT 2 SIGNAL SEL］设为［SDI OUT 1］时，还在与〈SDI OUT 2〉端子连接的监视器中显示菜单。

7. 〈IRIS/SEL〉旋钮

   #### 连接控制面板时

   在播放期间或按控制面板上的〈MENU〉按钮显示菜单时禁用此按钮。

   - 控制面板显示录制或除菜单之外的GUI任何画面时

     此按钮将作为控制EF镜头光圈的旋钮。

     但如果启用了直接音量控制功能，将进行音频电平升高/降低操作。

     - 向上转动：控制光圈关闭（或升高音频电平）

     - 向下转动：控制光圈打开（或降低音频电平）

     - 按：循环切换 ［AUTO］/［MANUAL］（在直接音量控制期间禁用）

   - 按摄像机左侧的〈MENU〉按钮显示菜单时

     此按钮将作为菜单选择旋钮。

     - 向上转动：将菜单选择光标向上移动，或修改设置值

     - 向下转动：将菜单选择光标向下移动，或修改设置值

     - 按下：确认菜单选择光标位置，进入下一级，或确认设置值

   #### 未连接控制面板时

   - 输出摄像机视频到与〈VF SDI〉端子连接的寻像器时

     此按钮将作为控制EF镜头光圈的旋钮。

     但如果启用了直接音量控制功能，将进行音频电平升高/降低操作。

     - 向上转动：控制光圈关闭（或升高音频电平）

     - 向下转动：控制光圈打开（或降低音频电平）

     - 按：循环切换 ［AUTO］/［MANUAL］（在直接音量控制期间禁用）

   - 输出菜单到与〈VF SDI〉端子连接的寻像器时

     此按钮将作为菜单选择旋钮。

     - 向上转动：将菜单选择光标向下移动，或修改设置值

     - 向下转动：将菜单选择光标向上移动，或修改设置值

     - 按下：确认菜单选择光标位置，进入下一级，或确认设置值

   - 输出PLAY画面到与〈VF SDI〉端子连接的寻像器时

     此按钮将作为播放剪辑选择旋钮。

     - 向上转动：向下滚动播放剪辑选择列表

     - 向下转动：向上滚动播放剪辑选择列表

     - 按下：播放所选剪辑

   - 播放时

     此按钮将作为播放操作键。

     - 向上转动：快退播放（−4x播放；继续向上转动可−16x播放）

     - 向下转动：快进播放（4x播放；继续向下转动可16x播放）

     - 按下：暂停播放，再次按下恢复正常播放，或在快退/快进期间恢复正常播放

   - 在与〈VF SDI〉端子连接的寻像器中显示INFO画面时

     - 向上转动：向下滚动显示的内容

     - 向下转动：向上滚动显示的内容

     - 按下：移动此项目

   注意

   - 〈IRIS/SEL〉旋钮需要保养。

     请联系经销商咨询。

8. 〈TOGGLE/WB〉开关

   每次向上或向下操作〈TOGGLE/WB〉开关时，执行在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［USER SWITCHES］ → ［USER TOGGLE（USER4）］中分配的功能。

   - ［SHUTTER］

     - 向上：延长曝光时间（［deg］）；缩短曝光时间（［sec］）

     - 向下：缩短曝光时间（［deg］）；延长曝光时间（［sec］）

   - ［EI］

     - 向上：增大增益

     - 向下：减小增益

     如已分配［SHUTTER］或［EI］功能，按住开关操作将使设置值连续变化。

   - ［WB］

     - 向上：升高色温

     - 向下：降低色温

     如已分配［WB］功能，按住向上操作将执行自动白平衡。

     不能进行按住向下操作。

9. 电源开关

   打开电源/待机。

   - 关闭电源开关三秒钟后，电源断开过程开始。

     如果在三秒钟内再次打开电源，则电源断开过程不会开始。

10. 〈LOCK〉开关

    将〈LOCK〉开关滑动到〈 〉侧后，除电源开关之外，不能进行摄像机机身上的所有其他操作。

    在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SIDE LOCK］中设置适用的按钮和开关。

11. 卡插槽盖开/闭操作杆

    关闭卡插槽盖。

    但如果在录制期间卡插槽盖打开，录制仍将继续。

    - 卡插槽盖打开期间，不能进行播放。

    - 如果在播放期间卡插槽盖被打开，将播放停止并显示一个对话框。

    - 如果在删除剪辑期间卡插槽盖被打开，操作将继续进行，在删除完成后显示一个对话框。

    - 如果在卡格式化期间卡插槽盖被打开，操作将继续进行且不显示对话框。

12. 〈FILTER〉旋钮

    切换ND滤光镜。

页面顶部