- 顶部
- 输出和画面显示
- 屏幕状态显示
- 状态显示（状态）

# 状态显示（状态）

这是在〈SDI OUT 1〉、〈SDI OUT 2〉和〈VF SDI〉输出以及控制面板（VIEW画面）中显示的状态屏幕。

1. 系统像素

2. 主插槽卡录制状态

3. 主插槽卡剩余容量和卡状态

4. 主编解码器

5. 低码流素材编解码器（主卡）

6. 副插槽卡录制状态

7. 副插槽卡剩余容量和卡状态

8. 低码流素材编解码器（副卡）

9. 连接到〈DC IN〉端子的电源电压值

10. 连接到电池座的电池的剩余电量，或电源（按电池）的电压值

11. 时间码/用户比特/时长（仅在录制时）

12. 警告/提醒

13. 用户剪辑名称（仅［TYPE3］）

14. 剪辑名称

15. FPS

16. 快门

17. EXPOSURE INDEX

18. 音频电平表

19. 白平衡

20. 光圈

21. 对焦位置

22. 变焦

23. ND滤光镜

24. VFR设置

25. GPS状态

26. 增距

27. ROP应用控制状态

28. AWB/ABB状态

29. CALL（仅〈VF SDI〉端子和控制面板（VIEW画面））

30. 系统错误（仅〈VF SDI〉端子和控制面板（VIEW画面））

31. 错误编号（仅〈VF SDI〉端子和控制面板（VIEW画面））

32. Y GET

- 在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［SDI OUT INDICATOR］中选择〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子的状态显示项目。

- 在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［SDI OUT INDICATOR］ → ［SDI OUT 1 SW］中切换显示/隐藏到〈SDI OUT 1〉端子的状态显示。

- 在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［SDI OUT INDICATOR］ → ［SDI OUT 2 SW］中切换显示/隐藏到〈SDI OUT 2〉端子的状态显示。

- 在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF SDI INDICATOR］中选择〈VF SDI〉端子和控制面板的状态显示。

- 在［MENU］ → ［OUTPUT SETTINGS］ → ［VF SDI INDICATOR］ → ［VF SDI SW］中切换显示/隐藏到〈VF SDI〉端子和控制面板的状态显示。

- 当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［SDI RAW］设为除［OFF］之外的任何项目时，在系统像素显示区显示RAW。

- 当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［MAIN CODEC］设为［OFF］时，显示外部RAW录像机对应的录制命令状态，而不是主插槽卡录制状态。此时不显示主插槽卡可用空间和卡状态、副插槽卡录制状态、副插槽卡可用空间和卡状态以及低码流素材编解码器。

页面顶部