- 顶部
- 菜单操作
- 设置菜单显示
- 设置菜单基本操作

# 设置菜单基本操作

用户可以使用设置菜单根据拍摄场景和记录详细信息来更改摄像机设置。

可将设置数据写入并保存到摄像机的内存。

通过控制面板进行操作。如未安装控制面板，也可使用摄像机单元上的按钮进行操作。

1. 〈MENU〉按钮

2. 〈EXIT〉按钮

3. 飞梭旋钮/〈IRIS/SEL〉旋钮

没有录制时按〈MENU〉按钮。

- 控制面板上显示［MENU］画面。

- 按摄像机上的〈MENU〉按钮时，与〈VF SDI〉端子连接的寻像器中也将显示［MENU］画面。

转动飞梭旋钮（〈IRIS/SEL〉），将光标置于对应的菜单项上。

- 转动飞梭旋钮（〈IRIS/SEL〉旋钮）时，光标将上下移动。

按飞梭旋钮（〈IRIS/SEL〉旋钮）。

- 显示下一级画面。

  如果没有其他画面，可再次按飞梭旋钮显示此项。

- 显示右侧所选项目的当前设定值。

转动飞梭旋钮（〈IRIS/SEL〉），将光标置于对应的项目上。

按飞梭旋钮（〈IRIS/SEL〉旋钮）。

项目处于设置状态。

如果有两个项目，可能会在右侧显示设定值选择框。

转动飞梭旋钮（〈IRIS/SEL〉），将光标置于对应的项目上。

按飞梭旋钮（〈IRIS/SEL〉旋钮）。

设置结束。

按〈EXIT〉按钮关闭菜单。

页面顶部