- 顶部
- 网络连接
- 使用FTP客户端功能
- FTP客户端功能设置

# FTP客户端功能设置

通过无线LAN（无线接入点连接）、4G/LTE或有线LAN将摄像机联网，即可将低码流素材剪辑传输到网络上的服务器设备。

## 客户端设置

在使用FTP客户端功能传输低码流素材剪辑之前，需要先设置连接目标等设置。

在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［FTP CLIENT SERVICE］中设置各个项目。

［SERVER URL］：设置传输低码流素材剪辑的目标服务器名称和文件夹。（最多500个字符）

- 如果仅输入了服务器名称或地址，则传输到服务器的登录文件夹。

- 如果使用服务器名称或地址/文件格式输入，则传输到服务器的指定文件夹。

- 输入时，URL中不要包含“ftp://”。

［LOGIN USER］：设置要连接的用户ID。（最多31个字符）

［LOGIN PASSWORD］：设置连接所需的密码。（最多15个字符）摄像机上无法显示设置的密码。

［SSH］：使用SSH传输文件时设置此项目。

- ［ENABLE］：使用SSH。

- ［DISABLE］：不使用SSH。

［SSH PORT］：设置使用SSH时的端口号。请设置为与服务器的端口号相同。

## 运行检查工具和状态显示

您可按如下步骤检查FTP客户端的网络连接状态。

#### 检查连接（PING）

在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［NETWORK TOOLS］中选择［PING］。

对已设置地址的连接进行状态检查。

确认连接后，显示［PING SUCCESSFUL!］。

如果在约30秒钟内无法建立连接，将显示［PING FAILED!］。故障日志中可能会指出故障原因。

如果连接失败，检查网络或FTP客户端设置，或网络连接状态。

#### 显示连接日志（LOG）

在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［NETWORK TOOLS］中选择［LOG DISPLAY］。

将显示日志。

完成日志检查后，按〈EXIT〉按钮。

将返回设置菜单画面。

注意

- 某些操作可能不会在日志中产生任何信息。

- 密码在日志中显示为［］。

#### 显示状态

在［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［NETWORK TOOLS］中选择［STATUS DISPLAY］。

将显示连接状态。

完成状态检查后，按〈EXIT〉按钮。

将返回设置菜单画面。

注意

- 状态信息不会实时更新。要查看最新数据，请重新执行以上步骤。

- 当［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［LAN PROPERTY］ → ［DHCP］或［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［WIRELESS PROPERTY］ → ［DHCP］设为［ENABLE］时，将自动分配必要的信息，例如IP地址。但在获取地址信息时，状态信息不会正确显示。

- 仅在设置无误时，默认网关才会作为状态信息显示。

- 如果仅设置网络设置（无线LAN、有线LAN）的［SECONDARY DNS］而未设置［PRIMARY DNS］，则会显示［DNS1］。

页面顶部