- 顶部
- 操作
- HOME画面

# HOME画面

Home画面显示摄像机的基本设置，并可用于更改这些设置。

［FPS］ | 设置帧频。 在预定义的帧频中进行选择。 最多可注册150个（［25.00p］/［50.00p］最高为128个）。 可使用［ADD］/［DELETE］添加/删除预设值。
| ［VFR］ | 切换可变帧频。 当此项为［OFF］时，帧频变为在［MENU］ → ［SYSTEM SETTING］ → ［FREQUENCY］中设置帧频的一倍。 设为［ON］时，采用［FPS］中设置的帧频进行录制。无法记录音频。 在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［VFR PROXY REC］中选择［NORMAL+Audio］后，可在副录像机侧录制音频。 在这种情况下，副录像机处于正常录制模式（在［SYSTEM MODE］ → ［FREQUENCY］中设置的频率），而不是可变帧频录制。
［COLOR］ | 设置视频颜色（伽马和色域）。
| ［MAIN COLOR］ | 设置主录像机录制的主编解码器视频的色彩。
| ［PROXY COLOR］ | 设置主录像机录制的低码流素材编解码器视频的色彩。
| ［Grading SEL］ | 设置分级功能。 仅当［MAIN COLOR］设为［V-Log］时启用。 选择［Internal］使用摄录一体机中的色彩数据（3D LUT和CDL）。 选择［External App］可使用连接到网络的分级应用程序中设置的色彩数据。
| ［3D LUT］ | 在3D LUT文件中设置分级。 当此项为［OFF］时，禁用［Grading SEL］。 但当［MAIN COLOR］设为［SHADING］且［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］ → ［GAMMA］ → ［GAMMA SELECT］设为［V-Log］或［HLG］时，此项变为有效。 当［3D LUT］设为［LOADED FILE］时，设置以下3D LUT数据。 从SD存储卡载入3D LUT数据。 当［Grading SEL］设为［External App］时，由分级应用程序设置的3D LUT数据与网络连接。 ［LOAD/SAVE］允许读取或存入SD存储卡。
| ［CDL］ | 在［CDL］中设置分级。 当此项为［OFF］时，禁用［Grading SEL］。 当［Grading SEL］设为［Internal］时 在控制面板上设置［Slope］/［Offset］/［Power］/［Saturation］。 ［LOAD/SAVE］允许读取或存入SD存储卡。 当［Grading SEL］设为［Internal］时，在录制期间不能修改CDL数据。设置［External App］后，即使在录制期间也可在分级应用程序中更改此数据。 当［Grading SEL］设为［External App］时，在连接到网络的分级应用程序中设置CDL数据。
| ［SDI SET］ | 设置［SDI OUT 1］/［SDI OUT 2］/［VF SDI］的显示色彩。 当［MAIN COLOR］设为［V-Log］或［GAMMA SELECT］设为［HLG］时，才可修改设置。
［SHUTTER］ | 设置快门速度。 在预定义的快门速度中进行选择。 可保存多达12个预设值。 可使用［ADD］/［DELETE］添加/删除预设值。
| ［ON］/［OFF］ | 设为［OFF］表示快门关闭（打开角度为360 度）。
| ［deg/sec］ | 确定快门设定单位。 ［deg］：打开角度 ［sec］：秒
［EI］ | 设置EXPOSURE INDEX（增益）。
| ［dB/ISO］ | 选择设置方式。
| ［NATIVE ONLY］ | 仅可选择原生ISO。（当已设定［ISO］时）
| ［800BASE］ | 可选择ISO800标准值。（当已设定［ISO］时）
| ［5000BASE］ | 可选择ISO5000标准值。（当已设定［ISO］时）
| ［NORMAL］ | 将［GAIN MODE］设为［NORMAL］。（当已设定［dB］时）
| ［HIGH］ | 将［GAIN MODE］设为［HIGH］。（当已设定［dB］时）
［SYSTEM］ | 设置摄像机的系统。
| ［DAILIES］ | 设置在副录像机录制的视频上叠加的数据。 ［WATER MARK］：叠加设定的字符串。 ［FRAME MARK］：叠加边框标记。 ［WINDOW BURN］：设置［WINDOW BURN］。 ［PREVIEW］：在显示当前摄像机视频时确认设置状态。
| ［CAM INDEX & REEL CNT］ | 设置［CAM INDEX］和［NEXT REEL CNT］。 ［CAM INDEX］：设置［CAM INDEX］。 ［NEXT REEL CNT］：设置［NEXT REEL CNT］。
| ［SYSTEM MODE］
| ［FREQUENCY］ | 设置系统频率。 ［FREQUENCY］/［SDI RAW］/［MAIN PIXEL］/［MAIN CODEC］/［HIGH SPEED］五项设置确定摄像机的基本系统。如果更改基本系统设置，需要重启系统。 如果更改5项设置中的任意一项，画面中心将显示提示重启的对话框。使用摄像机的电源开关或按飞梭旋钮并按画面上的说明重启。
| ［SDI RAW］ | 设置〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子的RAW输出格式。
| ［MAIN PIXEL］ | 设置摄像机的主分辨率（像素数）。
| ［MAIN CODEC］ | 设置主录像机的编解码器。
| ［PROXY CODEC］ | ［PROXY CODEC］：设置主录像机和低码流素材录制的低码流素材编解码器。 ［VFR SUB REC］：选择［NORMAL+Audio］或［VFR up to 60p（50p）］。 ［NORMAL+Audio］：采用系统频率帧频进行录制。声音信号也将被录制。 当［PROXY SLOT］设为［MAIN & SUB］或［MAIN］时，不能设置此项目。 当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra100］且［VFR］设为［ON］时，不能选择此项目。 ［VFR up to 60p（50p）］：通过与主录像机的［VFR］设置同步以采用可变帧频进行录制。当［VFR］设为［ON］时，音频信号不会被录制。 当［MAIN PIXEL］设为［2048×1080 CROP］或［1920×1080 CROP］时，不可设置此项目。 ［PROXY SLOT］：设置录制低码流素材视频的插槽。 ［MAIN & SUB］：录制到主录像机和副录像机。 ［MAIN］：仅录制到主录像机。 ［SUB］：仅录制到副录像机。
| ［AUDIO］ | 设置音频输入和录制。 ［AUDIO VOL］：设置输入音量。 ［AUDIO IN］：设置输入声道切换和电平控制。 ［AUDIO OUT］：设置输出到扬声器或耳机。
| ［HIGH SPEED］ | 当［SDI RAW］设为［2K/10bit］或［HD/10bit］且［MAIN CODEC］设为［OFF］时，设置帧频。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［SYSTEM MODE PRESET］ | 选择预设系统模式。可注册多达五个预设值。 将光标放在［SYSTEM］画面中的［SYSTEM MODE］上并按飞梭旋钮，画面将转换到［SYSTEM MODE PRESET］画面。 ［LOAD］ 将［SYSTEM MODE］中的各个项目更改为所选系统模式的设置。 除［SYSTEM MODE］之外的设置菜单也可更改为与所选系统模式关联。 ［DELETE］ 删除所选系统模式。 ［SAVE］ 注册摄像机中当前的设置值。如果已注册5个值，则替换当前选择的值。 将注册［SYSTEM MODE］中各个项目的设置值和［VFR］的设置值。
［WB］ | 设置色温（白平衡）。 在预定义的白平衡值中进行选择。 可保存多达12个预设值。 可使用［ADD］/［DELETE］添加/删除预设值。
| ［AWB］ | 执行自动白平衡。 执行结果将被自动注册为包含12个项目的列表。

页面顶部