- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 选择录制的分辨率、编解码器和视频格式
- 当［FREQUENCY］设为［59.94i］时

# 当［FREQUENCY］设为［59.94i］时

［SDI RAW］和［HIGH SPEED］不可设置。

［MAIN PIXEL］ | ［MAIN CODEC］ | VFR | ［VFR PROXY REC］
--- | --- | --- | ---
［1920×1080］ | ［AVC-Intra100］ | — | （［NORMAL+Audio］*1：59.94i）*2
| ［ProRes 422 HQ］ | — | （［NORMAL+Audio］*1：59.94i）*2
| ［ProRes 422］ | — | （［NORMAL+Audio］*1: 59.94i） *2
| ［ProRes 422 LT］ | — | （［NORMAL+Audio］*1: 59.94i） *2
| ［AVC-LongG50］ | — | （［NORMAL+Audio］*1：59.94i）*2
| ［AVC-LongG25］ | — | （［NORMAL+Audio］*1: 59.94i） *2

将录制声音。

菜单中不显示［VFR PROXY REC］项目。

页面顶部