- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［AUDIO SETTINGS］

# ［AUDIO SETTINGS］

设置音频录制功能。

项目 | 设置说明
--- | ---
［AUDIO RECORD］ | 设置是否执行摄像机的录制和音频输出。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
［AUDIO INPUT］ | ［INPUT 3 LINE/MIC SEL］ | 录制来自与〈INPUT 3〉端子连接的设备的音频输入信号。 ［LINE］：当音频设备连接到线路输入时设置此项目。 ［MIC］：在连接到外部麦克风时设置此项目。 出厂设置： ［LINE］
| ［INPUT 4 LINE/MIC SEL］ | 录制来自与〈INPUT 4〉端子连接的设备的音频输入信号。 ［LINE］：当音频设备连接到线路输入时设置此项目。 ［MIC］：在连接到外部麦克风时设置此项目。 出厂设置： ［LINE］
| ［INPUT 1/2 MIC POWER］ | 切换启用/禁用连接到〈INPUT 1/2〉端子的外部麦克风幻像电源。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［INPUT 1/2 MIC LEVEL］ | 设置连接至〈INPUT 1/2〉端子的外部麦克风的电平。 ［−40dB］/［−50dB］/［−60dB］ 出厂设置： ［−40dB］
| ［INPUT3 MIC POWER］ | 切换启用/禁用连接到〈INPUT 3〉端子的外部麦克风幻像电源。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［INPUT4 MIC POWER］ | 切换启用/禁用连接到〈INPUT 4〉端子的外部麦克风幻像电源。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［INPUT3 MIC LEVEL］ | 设置连接至〈INPUT 3〉端子的外部麦克风的电平。 ［−40dB］/［−50dB］/［−60dB］ 出厂设置： ［−60dB］
| ［INPUT4 MIC LEVEL］ | 设置连接至〈INPUT 4〉端子的外部麦克风的电平。 ［−40dB］/［−50dB］/［−60dB］ 出厂设置： ［−60dB］
| ［INPUT3/4 LINE LEVEL］ | 设置连接到〈INPUT 3〉端子和〈INPUT 4〉端子的设备的输入电平。 ［4dB］/［0dB］/［−3dB］ 出厂设置： ［4dB］
| ［CH1 IN SEL］ | 设置要录制到声道1的输入信号。 ［INPUT1］/［INPUT3］ 出厂设置： ［INPUT3］
| ［CH2 IN SEL］ | 设置要录制到声道2的输入信号。 ［INPUT2］/［INPUT4］ 出厂设置： ［INPUT4］
| ［CH3 IN SEL］ | 设置要录制到声道3的输入信号。 ［INPUT1］/［INPUT3］ 出厂设置： ［INPUT3］
| ［CH4 IN SEL］ | 设置要录制到声道4的输入信号。 ［INPUT2］/［INPUT4］ 出厂设置： ［INPUT4］
| ［CH1 MIC LOWCUT］ | 启用/禁用声道1的低截止滤波器。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［CH2 MIC LOWCUT］ | 启用/禁用声道2的低截止滤波器。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［CH3 MIC LOWCUT］ | 启用/禁用声道3的低截止滤波器。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［CH4 MIC LOWCUT］ | 启用/禁用声道4的低截止滤波器。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［TEST TONE］ | 设置当视频切换到色条时，是否输出测试信号（规范电平1 kHz的音调信号）。 根据［HEADROOM］的设置，标准电平存在差异。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［ON］
［AUDIO LEVEL］ | ［CH1 LEVEL］ | 设置声道1录制电平调整方式为自动或手动。 ［AUTO］：自动调整。 ［MANUAL］：启用手动调整。 出厂设置： ［AUTO］
| ［CH2 LEVEL］ | 设置声道2录制电平调整方式为自动或手动。 ［AUTO］：自动调整。 ［MANUAL］：启用手动调整。 出厂设置： ［AUTO］
| ［CH3 LEVEL］ | 设置声道3录制电平调整方式为自动或手动。 ［AUTO］：自动调整。 ［MANUAL］：启用手动调整。 出厂设置： ［AUTO］
| ［CH4 LEVEL］ | 设置声道4录制电平调整方式为自动或手动。 ［AUTO］：自动调整。 ［MANUAL］：启用手动调整。 出厂设置： ［AUTO］
| ［CH1 VOL］ | 当声道1的录制电平调整方法为［MANUAL］时，通过此项目进行调整。 ［0］ - ［100］ 出厂设置： ［70］
| ［CH2 VOL］ | 当声道2的录制电平调整方法为［MANUAL］时，通过此项目进行调整。 ［0］ - ［100］ 出厂设置： ［70］
| ［CH3 VOL］ | 当声道3的录制电平调整方法为［MANUAL］时，通过此项目进行调整。 ［0］ - ［100］ 出厂设置： ［70］
| ［CH4 VOL］ | 当声道4的录制电平调整方法为［MANUAL］时，通过此项目进行调整。 ［0］ - ［100］ 出厂设置： ［70］
| ［CH1 LIMITER］ | 当声道1的录制电平调整方法为［MANUAL］时，切换启用/禁用声道1的限制器。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［CH2 LIMITER］ | 当声道2的录制电平调整方法为［MANUAL］时，切换启用/禁用声道2的限制器。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［CH3 LIMITER］ | 当声道3的录制电平调整方法为［MANUAL］时，切换启用/禁用声道3的限制器。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［CH4 LIMITER］ | 当声道4的录制电平调整方法为［MANUAL］时，切换启用/禁用声道4的限制器。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［HEADROOM］ | 设置动态余量（标准电平）。 ［18dB］、［20dB］ 出厂设置： ［20dB］
［AUDIO OUTPUT］ | ［MONITOR CH］ | 设置〈PHONES〉端子输出的声道。 音频电平表上的显示声道和音频音量的声道也随之切换。 这是直接音量控制的操作目标声道。 ［CH1/2］：输出声道1/2。 ［CH3/4］：输出声道3/4。 出厂设置： ［CH1/2］
| ［MONITOR SEL］ | 设置〈PHONES〉端子输出的音频格式（单声、立体声、混合声）。 当［MONITOR CH］设为［CH1/2］时： ［MONO CH1］、［MONO CH2］、［STEREO CH1/2］、［MIX CH1/2］ 当［MONITOR CH］设为［CH3/4］时： ［MONO CH3］、［MONO CH4］、［STEREO CH3/4］、［MIX CH3/4］ 出厂设置： ［STEREO CH1/2］
| ［MONITOR DELAY］ | 设置是否延迟〈PHONES〉端子的音频以匹配监听输出。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
| ［MONITOR VOL］ | 设置〈PHONES〉端子输出的音频电平。 ［0］ - ［100］ 出厂设置： ［70］
| ［ALARM］ | 设置〈PHONES〉端子输出的警告声音量。 ［HIGH］、［MEDIUM］、［LOW］、［OFF］ 出厂设置： ［MEDIUM］

页面顶部