- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 色彩设置
- ［3D LUT］设置

# ［3D LUT］设置

选择3D LUT功能。

3D LUT功能在下列情况下有效。

- 当［MAIN COLOR］设为［V-Log］，且［Grading SEL］设为除［OFF］之外的任何项目时。

- 当［MAIN COLOR］设为［SHADING］，且［GAMMA SELECT］设为［V-Log］或［HLG］时。

#### ［3D LUT］画面

#### ［LOAD/SAVE］画面

- 3D LUT为17-grid格式。

- 使用SD存储卡上传至摄像机。也可通过网络在外部分级应用程序中上传。

  ［SAVE AS］操作允许使用最多八个字符组成的任意文件名（带文件扩展名.vlt）保存到SD存储卡。如果已有相同名称的文件，则不能保存。

- 选择摄像机中的V-709文件或上传的文件后，文件将与P2卡或SD存储卡中的视频录制在一起。

  录制的文件名将与视频剪辑的名称相同。文件扩展名为.vlt。

- ［3D LUT］画面下方显示已上传3D LUT的原始文件名。

#### ［SAVE AS］画面

页面顶部