- 顶部
- 音频录制
- 选择音频输入和调整录音电平
- 选择音频输入信号

# 选择音频输入信号

按〈HOME〉按钮，显示HOME画面。

从［SYSTEM］ →［AUDIO］中选择［AUDIO IN］。

使用［CH1 IN］选择将要录制到声道1的音频，使用［CH2 IN］选择将要录制到声道2的音频。

在［MONITOR SEL］切换到［CH3/4］后，使用［CH3 IN］选择将要录制到声道3的音频，使用［CH4 IN］选择将要录制到声道4的音频。

注意

- 待录制的音频信号直接输出为SDI信号。有关音频的细节可在［MENU］ → ［AUDIO SETTINGS］ → ［AUDIO INPUT］、［AUDIO LEVEL］和［AUDIO OUTPUT］中进行设置。

- 当［MENU］ → ［AUDIO SETTINGS］ → ［AUDIO RECORD］设为［OFF］时，不会录制音频。

  此外，可变帧频记录、间隔记录、单次记录也不会录制音频。

页面顶部