- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 画质调整

# 画质调整

当［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［COLOR SETTINGS］ → ［MAIN］设为［SCENE1］/［SCENE2］/［SCENE3］/［SCENE4］/［SCENE5］/［SHADING］时，可在摄像机中调整将录制视频的画质。

- 将录制视频的画质调整在［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］中设置。

- 当［MAIN］设为［V-Log］时，不能设置［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］。

当 ［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［COLOR SETTINGS］ → ［MAIN］ → ［V-Log］中［Grading SEL］设为［SHADING］时，可在摄像机中调整将输出视频的画质。这不影响主记录。

- 将输出视频的画质调整在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［COLOR SETTINGS］中设置。

- 如要更改设置，需使用矢量显示示波器等测量设备。

可设置的内容如下。

- Y：可设置。

- N：不可设置。

- ［MENU］项目字段的含义如下。

［MENU］项目 | ［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［COLOR SETTINGS］ | ［SCENE FILE SETTINGS］菜单→ ［GAMMA］ → ［GAMMA SELECT］
--- | --- | ---
［MAIN］ | ［GRADING］
1 | ［V-Log］ | 除［SHADING］之外 | —
2 | ［SHADING］
3 | ［SCENE1］ （［V-709］） | — | ［V-709］
4 | ［SCENE2］ （［V-LOOK1］） | ［V-406060］
5 | ［SCENE3］ （［V-LOOK2］） | ［V-452080］
6 | ［SCENE4］ （［BC-LOOK1］） | ［VIDEO45］
7 | ［SCENE5］ （［BC-LOOK2］） | ［VIDEO50］
8 | ［SHADING］ | ［V-Log］
9 | ［BC GAMMA］
10 | ［HLG］

［MENU］项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
［CAMERA SETTINGS］ |
［WHITE］ | Y | N
［BLACK］ | Y | N
［EI］ | Y | N
［SCENE FILE SETTINGS］ |
［NAME EDIT］ | N | Y*1 | N
［WHITE］ | N | Y
［BLACK］ | N | Y
［EI］ | N | Y
［GAMMA］ | N | Y*2 | Y*3
［BLACK GAMMA］ | N | N | Y
［KNEE］ | N | N*4 | Y*4 | N | Y | N
［HLG KNEE］ | N | N | Y
［WHITE CLIP］ | N | N*4 | Y*4 | N | Y | N
［DETAIL］ | N | Y*5
［SKIN DETAIL］ | N | Y*5
［CHROMA］ | N | N*6 | Y*6 | N | Y*7
［LINEAR MATRIX］ | N | Y | N | Y
［COLOR CORRECTION］ | N | Y | N | Y
［COLOR SETTINGS］*8 |
［3D LUT］ | Y | N | Y | N | Y
［CDL］ | Y | N | N
［DETAIL SW］ | N | Y | N
［CORING］ | N | Y | N
［LEVEL］ | N | Y | N
［R GAIN］ | N | Y | N
［G GAIN］ | N | Y | N
［B GAIN］ | N | Y | N
［M.PED］ | N | Y | N
［R PED］ | N | Y | N
［G PED］ | N | Y | N
［B PED］ | N | Y | N
［MASTER GAMMA］ | N | Y | N
［R GAMMA］ | N | Y | N
［B GAMMA］ | N | Y | N
［CHROMA LEVEL］ | N | Y | N

在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［COLOR SETTINGS］ → ［MAIN］中选择［SCENE1］/［SCENE2］/［SCENE3］/［SCENE4］/［SCENE5］后，将显示场景文件名称。

当［MAIN］设为［SCENE1］至［SCENE5］时，仅可更改［GAMMA］ → ［GAMMA SELECT］。

在［GAMMA SELECT］中可选择以下项目。

［V-709］、［V-406060］、［V-452080］、［V-452080L］、［VIDEO45］、［VIDEO50］

当［MAIN］设为［SHADING］时，可在［GAMMA］ → ［GAMMA SELECT］中选择［V-Log］、［BC GAMMA］或［HLG］。

当［GAMMA］ → ［GAMMA SELECT］设为［V-Log］或［HLG］时，仅可更改［GAMMA］ → ［GAMMA SELECT］。

仅当［GAMMA］ → ［GAMMA SELECT］设为以下项目时，才能设置此项目。

［VIDEO45］、［VIDEO50］

当［MAIN CODEC］设为［AVC-Intra4K-LT］、［AVC-Intra2K-LT］或［AVC-Intra-LT］时，不能设置此项目。

当［GAMMA］ → ［GAMMA SELECT］设为［V-709］时，不能设置此项目。

只能设置［CHROMA］ → ［LEVEL］。

当［MAIN］设为［V-Log］时，无论［COLOR SETTINGS］设置如何，在V-Log中录制主记录。

#### 场景文件

- ［V-LOOK1］/［V-LOOK2］：代表VARICAM-LOOK。设置相当于V-Log的14+Stop宽容度的伽马曲线。

- ［BC-LOOK1］/［BC-LOOK2］：代表BROADCAST-LOOK。设置相当于通常使用视频摄像机的动态范围为600%的伽马曲线。

- ［SHADING］：由于可精细调整视频输出的画质，此设置适合实时操作。

  在［GAMMA］ → ［GAMMA SELECT］中可选择［V-Log］、［BC GAMMA］或［HLG］。

  选择［V-Log］后，3D LUT文件视频可用于输出。还可控制消隐电平。

  选择［BC GAMMA］后，可详细调整［MASTER GAMMA］/［R GAMMA］/［B GAMMA］、［BLACK GAMMA］或［KNEE］。

  选择［HLG］后，3D LUT文件视频可用于输出。可详细调整［BLACK GAMMA］和［HLG KNEE］。

- 在［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］ → ［NAME EDIT］中可修改名称。

［EI］
［WHITE］
［BLACK］
［GAMMA］
［KNEE］
［HLG KNEE］
［WHITE CLIP］
［DETAIL］
［SKIN DETAIL］
［CHROMA］
［LINEAR MATRIX］
［COLOR CORRECTION］
页面顶部