- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 色彩设置
- ［MAIN COLOR］设置

# ［MAIN COLOR］设置

设置主插槽录制视频（整个摄像机系统的色彩）。

图1

图2

COLOR画面中心的状态显示区显示［MAIN COLOR］设置。

［MAIN COLOR］作为项目的主色彩空间，仅在开始制作前设置一次。

为了避免在无意中修改［MAIN COLOR］设置，显示（图1）修改确认画面后转入选择画面（图2）。

- 当［MAIN COLOR］设为［V-Log］时启用分级功能。

  可同时在主录像机中录制V-Log（主视频），在低码流素材录像机中录制分级视频。

  从〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉/〈VF SDI〉端子输出分级视频，可对分级视频进行监控。

- 除了［V-Log］，还可选择［MAIN COLOR］的［SCENE1］/［SCENE2］/［SCENE3］/［SCENE4］/［SCENE5］/［SHADING］场景文件。

  选择场景文件后将启用［SCENE FILE SETTINGS］菜单，可使用各种参数调整图像。

  低码流素材录像机和〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉/〈VF SDI〉端子的输出视频将是来自所选场景文件的视频。

- 当［SDI RAW］设为除［OFF］之外的任何项目时，［MAIN COLOR］固定为［V-Log］。

页面顶部