- 顶部
- 网络连接
- 连接遥控操作面板
- 连接遥控操作面板的设置

# 连接遥控操作面板的设置

如需通过网络连接遥控操作面板以将摄像机设为遥控模式，请通过以下步骤配置各项设置。

配置摄像机的网络设置。

将［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［LAN PROPERTY］ → ［DHCP］设为［DISABLE］，然后按照步骤1至2进行设置请，参阅“有线LAN设置”。

在摄像机的［MENU］ → ［PERIPHERAL］ → ［NETWORK FUNC］ → ［USER ACCOUNT］中设置各个项目。

［USER NAME］：设置用户账户名。（出厂设置： ［guest］或［admin］）

［PASSWORD］：设置密码。（出厂设置： ［p2guest］（当［USER NAME］设为［guest］时），［12345］（当［USER NAME］设为［admin］时））

最多可输入31个字符的用户账户及5至15个字符的密码。

配置遥控操作面板的网络设置。

有关设置方法的信息，请参阅遥控操作面板的使用说明书。

有关AK-HRP200MC网络设置的信息，请使用随附的ROP设置软件应用程序。

注意

- 有关支持的遥控操作面板的信息，请参阅“在系统中使用摄像机”。

- 如需连接遥控操作面板，需提供以下信息。

  - 用户账户名

  - 密码

  - IP地址

  - 端口号：49152

- 有关支持遥控操作面板的软件版本的最新信息，请访问以下网站的支持台。

  https://pro-av.panasonic.net/

- 有关ROP设置软件操作的详细信息，请参阅AK-HRP200MC的使用说明书。

- 使用版本高于Ver.3.00.00的ROP设置软件。

- 连接到遥控操作面板时，以下操作受到限制。

  - 通过〈IRIS/SEL〉旋钮控制光圈。

  - 从HOME画面转换到［FPS］、［COLOR］、［SHUTTER］、［EI］、［SYSTEM］和［WB］画面。

  - 在INFO画面中按飞梭旋钮的操作。

  - 操作〈TC〉按钮

  - 操作分配有［SIX USER BUTTONS］功能的USER按钮

页面顶部