- 顶部
- 规格
- 规格
- 规格

# 规格

## 概要

功率 直流 12 V（11.0 V – 17.0 V） 47 W（仅机身） 电源功耗 77 W（所有连接的选购附件和每个输出端子提供的最大功率）

显示安全信息。

操作环境温度 | 0 °C - 40 °C
操作环境湿度 | 10% - 85%（相对湿度）
存储温度 | −20 °C - 60 °C
重量 | 约2.7 kg（不包括手柄和附件） 约3.0 kg（包括手柄，但不包括附件）
尺寸（宽×高×长） | 仅机身 184.0 mm × 230.5 mm × 247.0 mm （不含突出部和附件）

- 确保〈DC OUT〉端子、〈LENS/GRIP〉端子、〈DC OUT/RS〉端子、〈USB HOST〉端子总电流不超过30 W。

## 摄像机单元

成像器件 | Super 35 mm、MOS传感器
像素数 | 总像素数 约1030万像素 有效像素数 约890万像素
镜头接口 | EF接口
光学滤镜 | ND滤光镜 〈1〉：〈CLEAR〉、〈2〉：〈0.6ND〉、〈3〉：〈1.2ND〉、〈4〉：〈1.8ND〉
增益设置 | ［ISO］模式 ISO200 - ISO12800 ［dB］模式 −12 dB - 14 dB（2 dB步进）
快门速度 | ［deg］模式 1.0 度 - 358 度 （0.1 度步进） ［sec］模式 1/24秒 - 1/250秒（对于24p）
灵敏度 | （［GAIN MODE］ = ［NORMAL］、［GAMMA］ = ［VIDEO45］）F7（2000 lx、3200 K、89.9%反射、1080/59.94p） （［GAIN MODE］ = ［NORMAL］、［GAMMA］ = ［VIDEO45］）F8（2000 lx、3200 K、89.9%反射、1080/50p）

## 存储卡录像机

录制介质 | 主插槽 × 1：expressP2存储卡、P2存储卡 副插槽 × 1：SD存储卡
录制像素数 | 4096×2160（4K）、3840×2160（UHD）、2048×1080（2K）、1920×1080（HD）
录制帧频（最大） | 4K/UHD 60fps 或 50fps 2K/HD 240fps 或 200fps
系统频率 | 59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p、59.94i、50i
录制格式（主录像机） | AVC-Intra 4K 422/AVC-Intra 4K-LT/AVC-Intra 2K 444/AVC-Intra 2K 422/AVC-Intra2K-LT/AVC-Intra 444/AVC-Intra 422/AVC-Intra-LT/AVC-Intra 100/AVC-LongG50/AVC-LongG25/ProRes 4444 XQ/ProRes 4444/ProRes 422 HQ/ProRes 422/ProRes 422 LT
录制格式（副录像机） | AVC-LongG 6
录制视频信号 | 4096×2160/59.94p、50p、29.97p、25p、24p，23.98p 3840×2160/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p 2048×1080/59.94p、50p、29.97p、25p、24p、23.98p 1920×1080/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p、59.94i、50i
录制和播放时间（［MAIN CODEC］） | 使用expressP2存储卡256 GB且当［FREQUENCY］=［23.98p］时 AVC-Intra 4K 422、23.98 fps 约90分钟 AVC-Intra 4K 422、［VFR］：［ON］、30 fps 约73分钟 AVC-Intra 4K-LT、［VFR］：［ON］、60 fps 约64分钟 AVC-Intra 422、［VFR］：［ON］、60 fps 约130分钟 ProRes 422 HQ、［VFR］：［ON］、60 fps 约67分钟
以上为连续录制一个剪辑的数值。整体录制时间可能会短于上述时间，视剪辑数而定。
录制时间（［SUB CODEC］） | AVC-LongG 6 使用64 GB SDXC存储卡时 约655分钟
以上为连续录制一个剪辑的数值。整体录制时间可能会短于上述时间，视剪辑数而定。

## 数字视频

量化比特数 | 12 比特（AVC-Intra 2K 444、AVC-Intra 444）、10 比特（其他）
视频压缩格式 | AVC-Intra 4K 422/AVC-Intra 4K-LT/AVC-Intra 2K 444/AVC-Intra 2K 422/AVC-Intra2K-LT/AVC-Intra 444/AVC-Intra 422/AVC-Intra-LT/AVC-Intra 100 MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile AVC-LongG50/AVC-LongG25 MPEG-4 AVC/H.264 ProRes 4444 XQ/ProRes 4444/ProRes 422 HQ/ProRes 422/ProRes 422 LT Apple ProRes

## 数字音频

录制音频信号 | 48 kHz/24 比特、4CH
动态余量 | 18 dB/20 dB可切换菜单

## AVC低码流素材

文件格式 | MOV
视频压缩格式 | MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile
音频压缩格式 | AAC
大约录制时间 | 使用64 GB SDXC存储卡时 约655分钟
连续录制的参考值。 录制时间可能因剪辑的场景或数量而有所不同。

## 视频输出

〈SDI OUT 1〉/〈SDI OUT 2〉端子 | HD（1.5G）/3G-SDI：0.8 V ［p-p］、75 Ω
〈VF SDI〉端子 | HD（1.5G）/3G-SDI：0.8 V ［p-p］、75 Ω

## 音频输入/输出

〈INPUT 1/2〉端子 | XLR×1、5针
〈INPUT 3〉/〈INPUT 4〉端子 | XLR×2、3针 支持菜单切换选择［LINE］/［MIC］，或启用/禁用麦克风的电源。
〈PHONES〉端子 | 立体声微型插孔
扬声器 | 20 mm直径、圆形×1

## 其他输入/输出

〈GENLOCK IN〉端子 | HD（1.5G）/3G-SDI：0.8 V ［p-p］、75 Ω
〈TC IN/OUT〉端子 | BNC×1 输入/输出切换 输入：0.5 V - 8 V ［p-p］、10 kΩ 输出：2.0 V±0.5 V ［p-p］、低阻抗
〈DC IN〉端子 | XLR×1、4针、直流12 V（直流11.0 V - 17.0 V）
〈DC OUT/RS〉端子 | 4针、直流12 V（直流11.0 V - 17.0 V）、最大输出电流1.0 A
〈DC OUT〉端子 | 4针、直流12 V（直流11.0 V - 17.0 V）、最大输出电流1.0 A
〈LENS/GRIP〉端子 | 12针
〈LAN〉端子 | 100BASE-TX/10BASE-T
〈USB DEVICE〉端子 | USB 2.0设备、B型连接器、4针
〈USB HOST〉端子 | USB 2.0主机、A型连接器、4针
〈CONTROL PANEL〉端子 | 20针、控制面板接触端子
EF安装触点 | 8针
控制面板（LCD） | 3.5型QHD彩色监视器（约156万点）

页面顶部