- 顶部
- 准备
- 安装和调节镜头
- PL镜头

# PL镜头

通过更换镜头接口，可安装PL镜头。

## 更换镜头接口

EF接口

接口固定环

紧固孔

（六边形孔）

安装螺钉

（圆孔，2处）

安装螺钉

安装螺钉

六边形孔

（4 mm，2处）

紧固孔

（六边形孔）

接口固定环

图1

PL镜头卡口模块

定位孔

定位销

图2

图3

连接器

触点

松开接口固定环上的两颗安装螺钉。（图1）

- 使用1.5 mm内六角扳手。

- 安装螺钉的位置可能与插图有所不同，这取决于接口的固定情况。

转动接口固定环，然后取下EF接口。（图1）

- 如果固定环很紧，不能转动，将一把内六角扳手插入固定环的六边形孔，然后转动固定环。

装上PL镜头卡口模块。（图2）

- 将定位销与定位孔对齐。还需将摄像机上的连接器与接口上的触点对齐。

转动接口固定环进行固定。（图3）

固定两颗安装螺钉。（图1）

## 安装镜头

镜头固定环

接口盖

图1

图2

电缆固定夹

〈LENS/GRIP〉端子

图3

图4

转动镜头固定环，然后取下接口盖。（图1）

将镜头接口右上角的凸起部分与镜头接口的凹口部分对齐并安装镜头。（图2）

转动镜头固定环，将镜头固定。（图3）

如果要在镜头上安装电缆，请务必将电缆穿过电缆固定夹并将其连接到〈LENS/GRIP〉端子上。（图4）

设置［MENU］ → ［CAMERA SETTINGS］ → ［LENS SETTING］ → ［LENS CONNECT TYPE］使其与将使用的镜头匹配。

注意

- 关于镜头操作，请参阅镜头的使用说明书。

- 取下镜头时，请安装接口盖来保护设备。

页面顶部