- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 选择录制的分辨率、编解码器和视频格式

# 选择录制的分辨率、编解码器和视频格式

您可以选择录制分辨率、录制编解码器及录制帧频。

- ［FREQUENCY］：系统频率

- ［SDI RAW］：RAW输出格式

- ［MAIN PIXEL］：分辨率

- ［MAIN CODEC］：录制格式

- VFR：可变帧频功能（可变帧频范围）

- ［VFR PROXY REC］：副录像机（启用可变帧频功能时）

- ［HIGH SPEED］：高速

录制格式

- OP-1b格式：［AVC-Intra4K-LT］/［AVC-Intra4K 422］/［AVC-Intra2K-LT］/［AVC-Intra2K 444］/［AVC-Intra2K 422］/［AVC-Intra444］/［AVC-Intra422］/［AVC-Intra-LT］/［AVC-LongG50］/［AVC-LongG25］/［ProRes 4444 XQ］/［ProRes 4444］/［ProRes 422 HQ］/［ProRes 422］/［ProRes 422 LT］

- OP-Atom 格式： ［AVC-Intra100］

在下列情况下录制将在六个小时后停止：

- 当［MAIN CODEC］设为ProRes格式时

- 当［FILE NAME STYLE］设为［CINE］，且［CINE］已启用时

- 当［VFR］设为［ON］，且［VFR PROXY REC］设为［NORMAL+Audio］时

注意

- ［2048×1080 CROP］/［1920×1080 CROP］模式从图像传感器（4096×2160）的所有像素裁切出中心部分。

当［FREQUENCY］设为［23.98p］时
当［FREQUENCY］设为［24.00p］时
当［FREQUENCY］设为［25.00p］时
当［FREQUENCY］设为［29.97p］时
当［FREQUENCY］设为［50.00p］时
当［FREQUENCY］设为［59.94p］时
当［FREQUENCY］设为［50.00i］时
当［FREQUENCY］设为［59.94i］时
页面顶部