- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 画质调整
- ［KNEE］

# ［KNEE］

此功能可设置视频信号的压缩水平，以免图像内出现光晕。

信号动态范围和压缩率的变化因设置而异。

［KNEE POINT］

［KNEE SLOPE］

输出

输出

动态范围

动态范围

输入

输入

图1

图2

［KNEE POINT］

［KNEE SLOPE］

压缩率

输出

输出

动态范围

动态范围

输入

输入

图3

图4

白电平切割

白电平切割

白电平切割

［KNEE MODE］ | ［KNEE POINT］ | ［KNEE SLOPE］
--- | --- | ---
［D RANGE］ | 图1 可以表现的动态范围将不会改变。 | 图2 可以表示的动态范围将会改变。
［PRESS］ | 图3 可以表示的动态范围将会改变。 | 图4 可以表示的动态范围以及信号的压缩率将会改变。

#### ［KNEE MODE］（拐点操作模式的设置）

选择［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］ → ［KNEE］。

在［KNEE SW］中选择［ON］。

在［KNEE MODE］中选择［D RANGE］/［PRESS］。

#### ［KNEE POINT］（拐点位置设置）

选择［MENU］ → ［SCENE FILE SETTINGS］ → ［KNEE］ → ［KNEE POINT］。

设置拐点的位置。

#### ［KNEE SLOPE］（拐点倾角设置）

选择［MENU］→［SCENE FILE SETTINGS］→［KNEE］→［KNEE SLOPE］。

设置拐点倾角。

页面顶部