- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［REC SETTINGS］

# ［REC SETTINGS］

摄像机录制功能的各设置项目录制。

项目 | 设置说明
--- | ---
［FILE NAME STYLE］ | 显示文件名的格式。 ［CINE］：使用CAM INDEX/REEL编号记录文件名。 ［P2］：使用P2特有的格式记录文件名。 ［MENU］ → ［REC SETTINGS］ → ［REC META DATA］ → 设为［CINE］时，［USER CLIP NAME］固定为［TYPE3］。 出厂设置： ［CINE］
［REC FUNCTION］ | ［REC MODE］ | 选择特殊录制功能。 ［NORMAL］：正常录制 ［INTERVAL］：间隔记录（按固定间隔进行间歇录制的功能） ［ONE SHOT］：单次记录（每次按〈REC〉按钮时按规定时长进行录制的功能） 当［MENU］ → ［CAMERA SETTINGS］ → ［FPS］ → ［VFR SW］设为［ON］时，此项目固定为［NORMAL］。 出厂设置： ［NORMAL］
| ［REC TIME］ | 设置每次单次记录的记录时长。 ［00s01f］ - ［59s23f］ 帧数字的最大值因系统频率而异。 出厂设置： ［00s01f］
| ［INTERVAL TIME］ | 设置每次间隔记录的间歇录制频率。 ［0h00min00s02f］ - ［1h00min00s00f］ 出厂设置： ［0h05min00s00f］
| ［START DELAY］ | 设置间隔记录和单次记录的记录开始延迟时间。 ［0s］ - ［10s］ 出厂设置： ［0s］
| ［PRE REC MODE］ | 选择预记录（通过累加记录到内存，比按〈REC〉按钮时提前几秒进行录制的功能）。 ［ON］、［OFF］ 当［REC MODE］设为［INTERVAL］或［ONE SHOT］时，设置固定为［OFF］。 出厂设置： ［OFF］
［TC］ | ［SET TC］ | 设置要记录的时间码的默认值。 时：［00］ - ［23］ 分：［00］ - ［59］ 秒：［00］ - ［59］ 帧：［00］ - ［23］（对于［24p］、［23.98p］），［00］ - ［24］（对于［50i］、［50p］、［25p］），［00］ - ［29］（对于［59.94i］、［59.94p］、［29.97p］） 出厂设置： ［00］（各个项目）
| ［SET UB］ | 设置用户比特。仅在［UB MODE］中选择［USER］时启用。 按照［00］至［FF］的每个数字设置此项。 出厂设置： ［00］
| ［TC/UB/Dur.］ | 将时间码显示切换至用户比特和时长计数指示。 播放期间不显示时长计数器。 ［TC］、［UB］、［Dur.］ 出厂设置： ［TC］
| ［FREE/REC RUN］ | 设置内置时间码发生器提前的操作模式。当［MENU］ → ［CAMERA SETTINGS］ → ［FPS］ → ［VFR SW］设为［ON］时，此项目固定为［REC RUN］。 ［FREE RUN］：无论操作模式如何，均提前。 ［REC RUN］：记录进行过程中提前。 出厂设置： ［FREE RUN］
| ［DF/NDF］ | 设置摄像机内置时间码发生器的计数方式。 ［DF］：使用丢帧模式。 ［NDF］：使用非丢帧模式。 出厂设置： ［NDF］ 仅在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［SYSTEM MODE］ → ［FREQUENCY］中选择［59.94i］、［59.94p］或［29.97p］时启用。
| ［UB MODE］ | 选择用户比特模式。 ［FRAME RATE］：选择摄像机的成像信息（如帧频等）。 ［USER］：选择已设置的用户比特值。 ［EXT INPUT］：记录当前输入到〈TC IN/OUT〉端子的用户比特值。 ［TIME］：选择本地时间。（小时、分钟和秒钟） ［DATE］：选择本地日期和时间。（年、月、日、小时） ［USER CLIP NAME（TYPE3）］：ASCII字符代码格式的CAM INDEX（A-Z）将被加入MSB。此外，ASCII字符代码格式的REEL编号将被加入LSB3位数字。 示例：A123=0x41 0x31 0x32 0x33 如果［USER CLIP NAME］设为除［TYPE3］之外的任何选项，则记录0XFFFF。 出厂设置： ［USER CLIP NAME（TYPE3）］
| ［TC IN/OUT SEL］ | 设置〈TC IN/OUT〉端子的输入/输出。 ［TC IN］、［TC OUT］ 出厂设置： ［TC IN］
| ［TC OUT］ | 选择输出到〈TC IN/OUT〉端子的时间码。 ［TCG］、［TCG/TCR］ 出厂设置： ［TCG］
| ［TC OUT REF］ | 设置〈TC IN/OUT〉端子输出的时间码的输出延迟。 ［RECORDING］、［SDI OUT］ 出厂设置： ［RECORDING］
［REC META DATA］ | ［LOAD］ | 加载保存到SD存储卡的元数据上载文件。
| ［RECORD］ | 设置是否在录制时添加加载的元数据。 ［ON］：添加元数据。 ［OFF］：不添加元数据。 出厂设置： ［OFF］
| ［USER CLIP NAME］ | 设置要录制到［USER CLIP NAME］的数据。 （当［RECORD］为［ON］时） ［TYPE1］：记录加载数据的设定值。 ［TYPE2］：记录加载的数据和计数值。 ［TYPE3］：记录使用CAM INDEX或REEL数字指定的设置值。 （当［RECORD］为［OFF］时） ［TYPE1］：记录与［GLOBAL CLIP ID］相同的值。 ［TYPE2］：记录与［CLIP NAME］相同的值。 ［TYPE3］：记录使用CAM INDEX或REEL数字指定的设置值。 出厂设置： ［TYPE3］
| ［CAM INDEX］ | 设置［USER CLIP NAME］的［TYPE3］中使用的CAM INDEX。 ［A］ - ［Z］ 出厂设置： ［A］
| ［NEXT REEL COUNT］ | 设置［USER CLIP NAME］的［TYPE3］中使用的REEL。如果卡的REEL编号已分配，则此REEL编号不会变化。 ［001］ - ［999］ 出厂设置： ［001］
| ［COUNTER RESET］ | 当［USER CLIP NAME］设为［TYPE2］时重置计数值。
| ［PROPERTY］ | 检查加载的元数据。无法修改此项。
［REC BEEP SOUND］ | ［MODE］ | 设置在开始或停止录制时是否发出提示音。 ［OFF］：不发出提示音。 ［START］：仅在录制开始时发出提示音。 ［STOP］：仅在录制停止时发出提示音。 ［START & STOP］：开始和停止录制时均发出提示音。停止录制时提示音的输出时间是开始录制时的1.5倍。 出厂设置： ［OFF］
| ［VOLUME］ | 设置录制开始或停止提示音的音量。 ［HIGH］、［MEDIUM］、［LOW］ 出厂设置： ［MEDIUM］
［DAILIES PREVIEW］ | 显示［WATER MARK］/［FRAME MARK］/［WINDOW BURN］的设置以及当前摄像机视频，持续五秒。
［WINDOW BURN SW］ | 写入在副录像机录制的视频上的文字显示。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
［WINDOW BURN SETTINGS］ | ［UPPER LEFT］ | 选择左上方的显示。 ［NONE］/［CUSTOM BURN DATA1］/［CUSTOM BURN DATA2］/［CUSTOM BURN DATA3］/［CAM INDEX］/［REEL COUNT］/［CLIP NAME］/［USER CLIP NAME（TYPE3）］/［SHOOT DATE］/［SENSOR FPS］/［SHUTTER］/［EI］/［COLOR TEMP］ 出厂设置： ［NONE］
| ［UPPER CENTER］ | 选择上方中间的显示。 ［NONE］/［CUSTOM BURN DATA1］/［CUSTOM BURN DATA2］/［CUSTOM BURN DATA3］/［CAM INDEX］/［REEL COUNT］/［CLIP NAME］/［USER CLIP NAME（TYPE3）］/［SHOOT DATE］/［SENSOR FPS］/［SHUTTER］/［EI］/［COLOR TEMP］ 出厂设置： ［NONE］
| ［UPPER RIGHT］ | 选择右上方的显示。 ［NONE］/［CUSTOM BURN DATA1］/［CUSTOM BURN DATA2］/［CUSTOM BURN DATA3］/［CAM INDEX］/［REEL COUNT］/［CLIP NAME］/［USER CLIP NAME（TYPE3）］/［SHOOT DATE］/［SENSOR FPS］/［SHUTTER］/［EI］/［COLOR TEMP］ 出厂设置： ［NONE］
| ［LOWER LEFT］ | 选择左下方的显示。 ［NONE］/［CUSTOM BURN DATA1］/［CUSTOM BURN DATA2］/［CUSTOM BURN DATA3］/［CAM INDEX］/［REEL COUNT］/［CLIP NAME］/［USER CLIP NAME（TYPE3）］/［SHOOT DATE］/［SENSOR FPS］/［SHUTTER］/［EI］/［COLOR TEMP］ 出厂设置： ［NONE］
| ［LOWER CENTER］ | 选择下方中间的显示。 ［NONE］/［CUSTOM BURN DATA1］/［CUSTOM BURN DATA2］/［CUSTOM BURN DATA3］/［CAM INDEX］/［REEL COUNT］/［CLIP NAME］/［USER CLIP NAME（TYPE3）］/［SHOOT DATE］/［SENSOR FPS］/［SHUTTER］/［EI］/［COLOR TEMP］ 出厂设置： ［NONE］
| ［LOWER RIGHT］ | 选择右下方的显示。 ［NONE］/［CUSTOM BURN DATA1］/［CUSTOM BURN DATA2］/［CUSTOM BURN DATA3］/［CAM INDEX］/［REEL COUNT］/［CLIP NAME］/［USER CLIP NAME（TYPE3）］/［SHOOT DATE］/［SENSOR FPS］/［SHUTTER］/［EI］/［COLOR TEMP］/［TC］ 出厂设置： ［NONE］
| ［CUSTOM BURN DATA1］ | 设置［WINDOW BURN］功能的［CUSTOM BURN DATA1］。（最多20个字符） 出厂设置：（空白字段）
| ［CUSTOM BURN DATA2］ | 设置［WINDOW BURN］功能的［CUSTOM BURN DATA2］。（最多20个字符） 出厂设置：（空白字段）
| ［CUSTOM BURN DATA3］ | 设置［WINDOW BURN］功能的［CUSTOM BURN DATA3］。（最多20个字符） 出厂设置：（空白字段）
［WATER MARK SW］ | 选择水印（在副录像机录制的视频上插入的透明文字）。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
［WATER MARK SETTINGS］ | ［MARK POSITION］ | 选择叠加水印的位置。 ［UPPER LEFT］、［UPPER CENTER］、［UPPER RIGHT］、［CENTER LEFT］、［CENTER］、［CENTER RIGHT］、［LOWER LEFT］、［LOWER CENTER］、［LOWER RIGHT］ 出厂设置： ［CENTER］
| ［MARK LEVEL］ | 选择水印的透明度。值越大，透明度越高。设为［0%］则不透明。 ［0%］、［25%］、［50%］、［75%］ 出厂设置： ［0%］
| ［CHAR EDIT］ | 编辑水印的文字。（最多32个字符） 出厂设置：（空白字段）
| ［CHAR SIZE］ | 选择水印的文字大小。 ［SMALL］、［LARGE］ 出厂设置： ［LARGE］
［FRAME MARK SW］ | 选择边框标记（在副录像机录制的视频上插入的边框标记）。 ［ON］、［OFF］ 出厂设置： ［OFF］
［FRAME MARK SETTINGS］ | ［FRAME ASPECT］ | 选择边框标记的高宽比。 ［1.33:1］、［1.44:1］、［1.56:1］、［1.78:1］、［1.85:1］、［2.00:1］、［2.201:1］、［2.35:1］、［2.39:1］、［CUSTOM］ 出厂设置： ［2.39:1］
| ［- CUSTOM ASPECT］ | 当边框标记的高宽比设为［CUSTOM］时设置高宽比。 ［0.01:1］ - ［2.99:1］ 出厂设置： ［2.39:1］
| ［FRAME LEVEL］ | 设置边框标记外部的等级。值越大，视频越透明。设为［0%］则为不透明的黑色。 ［0%］、［25%］、［50%］、［75%］ 出厂设置： ［0%］

页面顶部