- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 色彩设置
- ［Grading SEL］设置

# ［Grading SEL］设置

选择分级功能。

当［MAIN COLOR］设为［V-Log］时启用分级功能。

- ［Internal］：也可从SD存储卡进行3D LUT和CDL文件上传。在［CDL］画面中可实时控制CDL参数。

- ［External App］：通过LAN或WiFi连接到外部设备并使用色彩分级应用程序，可实时进行3D LUT文件上传或CDL文件的参数控制。

- ［SHADING］：由于可精细调整视频输出的画质，此设置适合实时操作。

  可从SD存储卡进行3D LUT文件上传。也可在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［COLOR SETTINGS］中调整以下项目。

  ［R GAIN］、［G GAIN］、［B GAIN］、［M.PED］、［R PED］、［G PED］、［B PED］、［MASTER GAMMA］、［R GAMMA］、［B GAMMA］、［CHROMA LEVEL］

- ［OFF］：禁用分级功能。

页面顶部