- 顶部
- 视频录制和色彩分级
- 存储卡
- 格式化P2卡

# 格式化P2卡

#### 使用菜单进行操作

在［MENU］ → ［SYSTEM SETTINGS］ → ［CARDS/MEDIA］ → ［FORMAT MEDIA］中选择［MAIN SLOT］。

- 不想格式化卡时选择［EXIT］。

使用飞梭旋钮选择［YES］。

P2卡随即格式化。

#### 使用〈INFO〉按钮进行操作

按〈INFO〉按钮。

按［MEDIA］显示介质信息，然后按飞梭旋钮。

- 如不需格式化，按［EXIT］。

按［FORMAT］，然后转动飞梭旋钮选择需格式化的插槽。

- 如不需格式化，按［CANCEL］。

按［确定］。

所选卡槽中的卡随即格式化。

#### 使用〈PLAY〉按钮进行操作

按〈PLAY〉按钮。

按［DEL/FORMAT］ → ［FORMAT］，然后转动飞梭旋钮选择需格式化的插槽。

- 如不需格式化，按［CANCEL］。

按［确定］。

- 所选卡槽中的卡随即格式化。

注意

- 作为格式化结果而删除的数据不能被恢复。格式化之前必须检查数据。

页面顶部